**DETSKÉ IHRISKO DLHÁ**

**Technická špecifikácia**

**Demolácie**

* Preliezka kovová (3 ks)
* Hojdačka dvojitá závesná –kovová konštrukcia, vrátane dopadovej plochy (štrk) (1 ks)
* Hojdačka dvojitá závesná – kovová konštrukcia (1 ks)
* Šmýkačka s kovovou konštrukciou (1 ks)
* Pieskovisko (betónová obruba) (1ks)
* Kyvadlová hojdačka kovová (1ks)
* Lavičky (5ks)
* Betónové kocky

**Dopadová plocha**

špecifikácia materiálu: liata EPDM

* hrúbky EPDM: v závislosti od výrobku, poľa kritickej výšky pádu jednotlivých prvkov,

v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

* Podložie: zhutnené štrkové podložie, podľa typu povrchu a odporúčania výrobcu
* Farby: možné použiť červenú, hnedú a béžovú
* Vzor: podľa grafického návrhu
* obruba : parkový betónový obrubník zapustený do úrovne terénu

**Herné prvky**

* Multifunkčná zostava (veková kategória 4+) 1 ks
* Vahadlová hojdačka (veková kategória 4+) 1 ks
* Kolotoč (veková kategória 4+) 1 ks
* Pružinová hojdačka (veková kategória 3+) 2 ks
* Vonkajšia učebňa (veková kategória 2 +) 1 ks
* Prekážková dráha (veková kategória 6+) 1 ks

**Mobilár**

* Lavička 4 ks
* Malá odpadová nádoba 1 ks

**Prevádzkový poriadok**

**Vytýčenie inžinierskych sietí**

**Vyjadrenie oprávnenej osoby vykonávajúcej kontrolu po ukončení montáže detského ihriska** (napr. Technická inšpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posúdením jednotlivých prvkov a dopadových plôch v zmysle splnenia požiadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC.