***Príloha č. 1a Technická špecifikácia ponúkaného tovaru***

**Obnova a interiérové vybavenie knižničných priestorov určených širokej verejnosti**

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Regál 1 – 7 kusov**

**výroba na mieru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Knižničný regál 1** |  |
| **Korpus:** LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový, ABS hrana 1mm. Hrúbka police LDTD 25 mm H1424 Fineline krémový. Jedna polica je na pevný rozoberateľný spoj (konfirmát).  |  |
| Zvislé steny korpusu (18mm) prekryté lištami z LDTD biela lesklá 10 mm, ABS hrana biela lesklá |  |
| **Police:** 5ks políc výškovo nastaviteľné na policových podperkách  |  |
| **Chrbát**: LDTD 18mm naložený ABS hrana len na strope (viditeľná časť) |  |
| Rektifikačné soklové nohy výška 100 mm |  |
| **Sokel:** LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový výška 100 mm. |  |
| Regál spojený do zostavy  |  |
| Viditeľný bok regálu na konci zostavy vyhotoviť až po zem |  |
| **Rozmer:** š - h - v: 830 - 278 - 1900 mm **Rozmer zostavy:** š - h - v: 5800 - 278 - 1900 mm |  |
| **Nutné presné zameranie pred výrobou****Podrobný popis v Prílohe č.1b Materiálová charakteristika nábytku na mieru** |  |



**Nákres**

**Regál 2 doplnenie zostavy – 1 kus**

**výroba na mieru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[2]](#footnote-2)** |
| **Knižničný regál 2 doplnenie zostavy** |  |
| **Korpus:** LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový, ABS hrana 1mm. Hrúbka police LDTD 25 mm H1424 Fineline krémový. Jedna polica je na pevný rozoberateľný spoj (konfirmát).  |  |
| Zvislé steny korpusu (18mm) prekryté lištami z LDTD biela lesklá 10 mm, ABS hrana biela lesklá |  |
| **Police:** 5ks políc výškovo nastaviteľné na policových podperkách |  |
| **Chrbát**: LDTD 18mm naložený ABS hrana len na strope (viditeľná časť) |  |
| Rektifikačné soklové nohy výška 100 mm |  |
| **Sokel:** LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový výška 100 mm. |  |
| Viditeľný bok regálu na konci zostavy vyhotoviť až po zem  |  |
| Regál pripojený k existujúcej zostave  |  |
| **Rozmer:** š - h - v: 995 - 278 - 1900 mm |  |
| **Nutné presné zameranie pred výrobou****Podrobný popis v Prílohe č.1b Materiálová charakteristika nábytku na mieru** |  |

**Nákres**

**Regál 3 samostatný – 2 kus**

**výroba na mieru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[3]](#footnote-3)** |
| **Knižničný regál 3 samostatný** |  |
| **Korpus:** LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový, ABS hrana 1mm. Hrúbka police LDTD 25 mm H1424 Fineline krémový. Jedna polica je na pevný rozoberateľný spoj (konfirmát).  |  |
| Zvislé steny korpusu (18mm) prekryté lištami z LDTD biela lesklá 10 mm, ABS hrana biela lesklá |  |
| **Police:** 5ks políc výškovo nastaviteľné na policových podperkách |  |
| **Chrbát**: LDTD 18mm naložený ABS hrana len na strope (viditeľná časť) |  |
| Rektifikačné soklové nohy výška 100 mm |  |
| **Sokel:** LDTD 18 mm H1424 Fineline krémový výška 100 mm. |  |
| Regál samostatne stojaci, boky regálu vyhotoviť až po zem |  |
| **Rozmer:** š - h - v: 900 - 278 - 2040 mm |  |
| **Nutné presné zameranie pred výrobou****Podrobný popis v Prílohe č.1b Materiálová charakteristika nábytku na mieru** |  |

****

**Nákres**

**Čalúnené kreslo *– 2 kusy***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[4]](#footnote-4)** |
| **Celočalúnené kreslo** |  |
| **Vnútorný rám:** drevotrieska, masív preglejka |  |
| **Sedadlo a operadlo**: rezaná pena hustota 35 kg / m3 a 40 kg/m3 hustota a studená striekaná pena hustota 80 kg/m3 |  |
| **Kostra**: kovová - čierna prášková farba |  |
| **Čalúnenie:** tkanina Medley, 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| **Rozmer:** Š x H x V: 700 x 510 x 730 mm, výška sedáku: 420 (± 5 mm) |  |
| Plstené klzáky na tvrdú podlahu |  |
| **Nosnosť:** minimálne 130 kg |  |
| **Farba:** Medley – 6 (svetlozelená) |  |

**Ilustračný obrázok**

**Čalúnené rohové kreslo *– 2 kusy***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Celočalúnené kreslo** |  |
| **Vnútorný rám:** drevotrieska, masív preglejka |  |
| **Sedadlo a operadlo**: rezaná pena hustota 35 kg / m3 a 40 kg/m3 hustota a studená striekaná pena hustota 80 kg/m3 |  |
| **Kostra**: kovová - čierna prášková farba |  |
| **Čalúnenie:** tkanina Medley, 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| **Rozmer:** Š x H x V: 700 x 510 x 730 mm, výška sedáku: 420 (± 5 mm) |  |
| Plstené klzáky na tvrdú podlahu |  |
| **Nosnosť:** minimálne 130 kg |  |
| **Farba:** Medley – 6 (svetlozelená) |  |

**Ilustračný obrázok**

**Čalúnený puf so sklenenou stolovou doskou *– 2 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Celočalúnený štvorcový puf so sklenenou stolovou doskou** |  |
| **Vnútorný rám:** drevotrieska, drevo masív, preglejka a textilná pásovina. |  |
| **Čalúnenie:** 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| **Stolová doska** z mliečneho skla hrúbka 10 mm  |  |
| **Kostra** kovová - čierna prášková farba |  |
| **Plstené** klzáky na tvrdú podlahu  |  |
| **Rozmer:** Š x V: 700 x 420 mm (± 5 mm) |  |
| **Nosnosť:** minimálne 130 kg |  |
| **Farba:** Medley – 6 (svetlozelená)  |  |

**Ilustračný obrázok**



***Konferenčné čalúnené kreslo, kovové nohy – 11 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Celočalúnené konferenčné kreslo na kovovej podnoži** |  |
| **Čalúnenie:** 100% polyester, oderuvzdornosť: 75 000 cyklov Martindale |  |
| **Korpus** z kovového rámu, studená striekaná pena -  hustota 65 kg / m3.  |  |
| **Materiál podnože**: kovová trubka čierna, 4 kovové nohy, čierne |  |
| Rozmer: Š x H x V: 500 x 440 x 810 mm (± 5 mm)  |  |
| **Nosnosť:** minimálne 120 kg |  |
| **Farba:** Medley - 1 (horčicovožltá) |  |

**Ilustračný obrázok**



***Čalúnené kreslo*** ***– 2 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Čalúnené kreslo** |  |
| **Korpus:** zo studenej striekanej peny, hustota 65 kg / m3 |  |
| Filcové klzáky  |  |
| **Nosnosť:** minimálne 120 kg |  |
| **Rozmer:** CŠ x H x CV: 750 x 540 x 790 mm (± 5 mm) |  |
| **Výška sedáku:** 400 mm(± 5 mm) |  |
| **Výška opierky:** 500 mm (± 5 mm) |  |
| **Farba:** Medley, ME - 6 (svetlo zelená) |  |

**Ilustračný obrázok**



1. **Uchádzač doplní pri požiadavkách „áno/nie“** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Uchádzač doplní pri požiadavkách „áno/nie“** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Uchádzač doplní pri požiadavkách „áno/nie“** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Uchádzač doplní konkrétne údaje daného produktu – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty; pri ďalších požiadavkách „áno/nie“, prípadne konkrétne technické vlastnosti**  [↑](#footnote-ref-4)