	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín 

	IČO: 
	00191027

	Predmet zákazky: 
	Dojáreň

	Množstvo:
	1 celok

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Oprávnený zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE


	Riadiaci systém a automatická identifikácia
	

	Softvér na riadenie stáda s vyhodnotením reprodukcie, mliečnej úžitkovosti, zdravotného stavu, pohybovej aktivity, procesu dojenia

Technologický procesor dojárne prepojený s PC

Softvér pre vzdialenú správu

Aplikácia do mobilného zariadenia s operačným systémom Android

WAP prípojný bod pre bezdrôtovú sieť

Priechodzie identifikačné antény pri vstupných bránkach do dojárne
	/vyplní uchádzač/

	1x zbernú nádobu: 
	

	Objem min. 70l

Mliečne čerpadlo príkon max. 1,5kW

Sanitačná nádoba zabraňujúca nasatiu mlieka do podtlakového potrubia pri poruche

Integrovaný jednorazový rukávcový filter

Automatický odkalovací ventil
	/vyplní uchádzač/

	1x podtlakové čerpadlo:
	

	Olejová výveva s výkonom 1400 litrov riadená frekvenčným meničom

Elektrický motor príkon max. 4kW

Vzdušník s odlučovačom nečistôt a vlhkosti, objem max. 70l

Bezpečnostná regulácia podtlaku
	/vyplní uchádzač/

	16x dojacie stroje:
	

	Hmotnosť dojacieho stroja max. 1,6kg

Plastové strukové púzdra

Pridržiavače hadíc v správnej polohe počas dojenia

Lichobežníkový tvar

Horný tok mlieka
	/vyplní uchádzač/

	16x merače množstva mlieka (AUTOMATIKA):
	

	Technológia merania množstva mlieka pomocou infračerveného lúča

Meranie konduktivity a farebných zmien v mlieku

Vzorkovnica pre automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti

Osvedčenie ICAR na stanovenie množstva nadojeného mlieka
	/vyplní uchádzač/

	16x ovládacie panely (AUTOMATIKA):
	

	Ovládacie panely, pulzátory, regulátory podtlaku a sťahovacie valce umiestnené v nerezovom kryte

Individuálna regulácia podtlaku na základe prietoku mlieka na začiatku a konci dojenia

Automatické sťahovanie dojacieho stroja pomocou valca ovládaného podtlakom
	/vyplní uchádzač/

	Potrubie v dojárni
	

	Podtlakové potrubie plastové priemer 50mm v jame dojiča pre pripojenie konvového dojenia

Podtlakové potrubie plastové priemer 75mm v dojárni nad ovládacími panelmi

Umývacie potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami v jame dojiča

Mliečne potrubie nerezové priemer 63mm spájané valcovanými spojkami. Súčasťou mliečneho potrubia sú nátoky pre mliečne hadice za meračmi mlieka. Mliečne potrubie ústí do zbernej nádoby
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE



	Technické požiadavky chladiacej nádrž:
	

	 Nominálny objem nádrže 6000 l

 Dvojplášťová nerezová nádrž, nerezová oceľ

 Eliptický tvar nádrže – väčšia chladiaca plocha

 minimálna izolačná vrstva medzi plášťami 5cm PUR penou

 Miešadlo s dvoma integrovanými umývacími tryskami pod lopatkami miešadla

 Otáčky miešadla 21 za minútu pri 50Hz

 2 výparníky na dne vnútornej nádrže

 Plnenie nádrže cez nátok v hlavnom poklope pomocou vloženej mliečnej hadice

 Pripojenie elektriny, chladiacich agregátov a vody v zadnej časti chladiaceho tanku

 Digitálna mierka s výstupom na display riadiacej jednotky

 Riadiaca jednotka, riadi proces chladenia a umývania nádrže. Je vybavená dvoma čerpadlami pre

dávkovanie tekutých detergentov a ohrevom umývacieho roztoku na požadovanú úroveň.

 2x chladiace agregáty, príkon každého jedného 3,7kW

 Rekuperácia odpadového tepla, lepený doskový výmenník, čerpadlo na vodu
	/vyplní uchádzač/

	Parameter nádrže na vodu:
	

	Kapacita 900L

Dvojitý rúrkový výmenník

Počet: 2ks
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis oprávnenej osoby
