	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Jasenová

	IČO: 
	00117765

	Predmet zákazky: 
	Dojáreň

	Množstvo:
	1 celok

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Oprávnený zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE


	20x merače množstva mlieka (AUTOMATIKA):
	

	Technológia merania množstva mlieka pomocou infračerveného lúča

Meranie konduktivity a farebných zmien v mlieku

Vzorkovnica pre automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti

Osvedčenie ICAR na stanovenie množstva nadojeného mlieka
	/vyplní uchádzač/

	20x ovládacie panely (AUTOMATIKA):
	

	Ovládacie panely, pulzátory, regulátory podtlaku a sťahovacie valce umiestnené v nerezovom kryte

Individuálna regulácia podtlaku na základe prietoku mlieka na začiatku a konci dojenia

Automatické sťahovanie dojacieho stroja pomocou valca ovládaného podtlakom
	/vyplní uchádzač/

	20x dojacie stroje:
	

	Hmotnosť dojacieho stroja max 1,6kg

Plastové strukové púzdra

Pridržiavače hadíc v správnej polohe počas dojenia

Lichobežníkový tvar

Horný tok mlieka
	/vyplní uchádzač/

	1x zbernú nádobu:
	

	Objem min. 70l

Mliečne čerpadlo príkon max. 1,5kW

Sanitačná nádoba zabraňujúca nasatiu mlieka do podtlakového potrubia pri poruche

Integrovaný jednorazový rukávcový filter

Automatický odkalovací ventil
	/vyplní uchádzač/

	Potrubie v dojárni
	

	Podtlakové potrubie plastové priemer 50mm v jame dojiča pre pripojenie konvového dojenia

Podtlakové potrubie plastové priemer 75mm v dojárni nad ovládacími panelmi

Umývacie potrubie nerezové priemer 50mm spájané valcovanými spojkami v jame dojiča

Mliečne potrubie nerezové priemer 63mm spájané valcovanými spojkami.
	/vyplní uchádzač/

	1x dezinfekčný automat:
	

	Automatická prevádzka podľa naprogramovaného postupu umývania

Tlačidlá na spustenie dojenia, alebo sanitácie dojacieho zariadenia.

Všetky ovládacie tlačidlá vo vodotesnom prevedení

Indikácia poruchy pri umývacom procese

Automatické dávkovanie 2 tekutých detergentov

Možnosť manuálneho použitia práškových detergentov

Zásobník na vodu s objemom min. 160 l, uzavretý, tvoriaci kompaktný celok s riadiacou jednotkou (nie otvorené koryto)

Automatický dohrev umývacieho roztoku až na teplotu 80°C.

Kontrola teploty vratnej vody pri cyklickom umývaní

Max. príkon dohrevu 13kW

Max. počet vykurovacích telies 3

Vložený injektor do mliečneho potrubia, vytvárajúci vodnú zátku, ovládaný dezinfekčným automatom

Bezpečnostný spínač vývevy

Automatický ventil na recykláciu oplachovej vody bez nádrže
	/vyplní uchádzač/

	1x podtlakové čerpado:
	

	Olejová výveva s výkonom 2000 litrov riadená frekvenčným meničom

Elektrický motor príkon max. 5,5kW

Vzdušník s odlučovačom nečistôt a vlhkosti, objem max. 70l

Bezpečnostná regulácia podtlaku
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE



	Technické požiadavky chladiacej nádrž:
	

	Nominálny objem nádrže 8000 l

Dvojplášťová nerezová nádrž, nerezová oceľ

Eliptický tvar nádrže – väčšia chladiaca plocha

minimálna izolačná vrstva medzi plášťami 5cm PUR penou

Miešadlo s dvoma integrovanými umývacími tryskami pod lopatkami miešadla

Otáčky miešadla 21 za minútu pri 50Hz

2 výparníky na dne vnútornej nádrže

Plnenie nádrže cez nátok v hlavnom poklope pomocou vloženej mliečnej hadice

Pripojenie elektriny, chladiacich agregátov a vody v zadnej časti chladiaceho tanku

Digitálna mierka s výstupom na display riadiacej jednotky

Riadiaca jednotka, riadi proces chladenia a umývania nádrže. Je vybavená dvoma čerpadlami pre

dávkovanie tekutých detergentov a ohrevom umývacieho roztoku na požadovanú úroveň.

2x chladiace agregáty, príkon každého jedného 4,4kW

Rekuperácia odpadového tepla, lepený doskový výmenník, čerpadlo na vodu
	/vyplní uchádzač/

	Parameter nádrže na vodu:
	

	Kapacita 900L

Dvojitý rúrkový výmenník

Počet: 2ks
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis oprávnenej osoby
