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Požadovaný parameter – Sejací stroj pre hustosiate špeciálne plodiny


	Hodnoty požadovaných parametrov

	Pracovný záber 
	6 m

	Dvojkomorový pretlakový zásobník s bočnou plošinou – celkový objem 
	4000 l

	Jednodiskové výsevné pätky umiestnené za pneumatikovým valcom 
	Áno 

	Medziriadková vzdialenosť 12,5 cm – nutnosť možnosti zmeny na 25 cm pomocou deaktivovania jednej rozdeľovacej hlavy
	Áno 

	Možnosť výsevu dvoch produktov do rôznej hĺbky
	Áno 

	Individuálne nastavenie výsevnej hĺbky na každej výsevnej pätke
	áno

	Zavlačovač za výsevnou sekciou s nastaviteľným prítlakom
	Áno 

	Pneumatiky s dezénom pre rovnomerné utuženie osivového lôžka pred výsevnou sekciou
	Áno 

	Kontrola všetkých semenovodov pomocou senzorov
	Áno 

	Kalibrácia pomocou externého monitoru
	Áno 

	Dodatočný pneumatikový valec vpredu 
	Áno 

	Smyková lišta
	Áno 

	Disky pre prípravu pôdy - priemer
	Min. 460 mm

	ISOBUS ovládanie
	Áno 

	Zapínanie/vypínanie výsevu pomocou GPS
	Áno 

	Možnosť variabilného dávkovania individuálne pre každý zásobník
	Áno 

	Homologizácia 
	Min. 40 km/h

	Prepravná šírka 
	Max. 3 m 

	Vzduchom brzdená náprava 
	Áno 

	
	






