
Príloha č. 1:  Technická špecifikácia predmetu zákazky 

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
na predmet zákazky / technická špecifikácia: Mulčovač na tekvicu a mulčovač medziplodín

	STĹPEC 1
	STĹPEC 2
	STĹPEC 3

	Požadovaný parameter
	Hodnoty požadovaných parametrov
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	
1 – mulčovač na tekvicu

	
Horizontálna rotácia rotoru
	Áno 
	

	
Pracovný záber 
	Min. 2,7 m
	

	
Celková šírka pracovného záberu 

	Max. 3m 
	

	
Masívne prevedenie - hmotnosť 

	Min. 1000kg

	

	
Uchytenie do trojbodového závesu s plávajúcim tretím bodom
	Áno 
	

	
Trojbodový záves s možnosťou posuvu 

	Min. 500 mm
	

	
Osadenie rotoru kladív so špirálovým uchytením
	Min. v 6 radoch
	

	
Kladivá 
	Mini 30 ks
	

	Priemer rotoru s kladivami
	min. 470 mm 

	

	Otáčky rotora 
	
Min. rotora 1800 min-1

	

	
Centrálna prevodovka 
	pre min. 170hp
	

	Pohon vývodovou hriadeľou 
	1000-1

	

	
Osadenie drviča valcom o priemere 
	min. 190mm
	

	
Stierka zadného valca
	Áno 
	

	
Skrutkovateľné plazy

	Áno
	

	Zdvíhací zadný kryt

	Áno
	

	
2 – mulčovač na medziplodiny

	
Vertikálna rotácia rotorov mulčovača

	Áno
	

	
Pracovný záber 
	Min. 6,3 m
	

	
Drviace rotory na pracovný záber
	5 ks
	

	
Osadenie rotora
	Mini. 3 nožmi
	

	
Rotor s možnosťou osadenia dvojitými nožmi
	Áno 
	

	
Prekrytie nožov min. 130 mm

	Min. 130mm

	

	
Každý rotor s protiostrím
	Áno 
	

	
Každý rotor s ochranou proti namotávaniu zbytkov a spodným sklzným diskom
	Áno 
	

	Robustná prevodovka
	Centrálna min. 250 hp
	

	
Prevodovky jednotlivých rotorov 
	Min. 120hp
	

	
Prevodovky nezávisle chránené prekĺzajúcou spojkou
	Áno 
	

	
Kopírovanie terénu – výkyv krídiel pri práci 
	Min. -15°/+15°
	

	
Kopírovanie terénu – výkyv krídiel pri práci - sklopený 

	Min. +103° 
	

	Zdvíhanie stroja pre nastavenie výšky paralelne so zemou, hydraulicky nastavené 

	Áno 
	

	Pracovná výška 

	Od 190 mm 
	

	
Podvozok mulčovača – s hydropneumatickým odpružením
	min. 6 kolies
	

	
Prepravná rýchlosť 
	

Min. 40km/h

	

	
Uchytenie k traktoru do horného závesu s okom 40mm

	
Áno 
	



	
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	


	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	







Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:
V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.

V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.

Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.


