
Príloha č. 1:  Technická špecifikácia predmetu zákazky

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
na predmet zákazky / technická špecifikácia: Vyhrňovacia lišta na tekvicu a Vyositeľný mulčovač 

	STĹPEC 1
	STĹPEC 2
	STĹPEC 3

	Požadovaný parameter
	Hodnoty požadovaných parametrov
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	
1 – Vyhrňovacia lišta na tekvicu

	Základná konštrukcia s dvoma valcami (jeden - hydraulický hnaný; druhý – vyhrňovaní, oporný)
	Áno
	

	Základná konštrukcia s bočným deflektorom a bočným prihrňovačom

	Áno
	

	
Pracovný záber 

	Min. 4500 mm
	

	Mechanické sklápanie
	Áno
	

	
Transportná šírka 

	Max. 2,75 m
	

	Hydraulicky nastaviteľný usmerňovač pre formovanie riadku

	Áno
	

	Uchytenie do čelného TBZ
	Áno
	

	Hmotnosť 
	
Max. 950 kg

	

	Výstražne označenie na prepravu – teleskopicky nastaviteľné

	Áno
	

	2 – Vyositeľný mulčovač 

	Horizontálny zmysel rotácie rotora mulčovača
	Áno 
	

	Robustný mulčovač na hydraulicky ovládanom ramene pre prácu za traktorom, s vyosením vedľa traktora a prípadne aj s náklonom 
	Min. 
+90 o / -65 o
	

	Pracovný záber
	Min. 1,62 m
	

	· celková šírka 
	Max. 1,86 m
	

	Hmotnosť 
	Min. 760 kg
	

	Osadenie rotora kladiva so špirálovým uchytením v 6-tich radoch minimálne pre rovnomerný chod
	Áno 
	

	· počet kladív
	Min. 16 ks
	

	Hrúbka steny pracovného rotora 
	Min. 8mm
	

	Priemer rotora s kladivami 
	Min. 420 mm
	

	Vysoké otáčky rotora 
	
2000 ot./min -1

	

	Centrálna prevodovka 
	Min. pre 130 hp
	

	
Pohon vývodovým hriadeľom 

	
540 ot./min -1

	


	Osadenie drviča valcom – priemer 
	Min. 160 mm
	

	· možnosť nastavenia pracovná výška 
	Min. 3 nastavenia
	

	
Skrutkované plazy

	Áno 
	





	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	


	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	







Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:
V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.

V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.

Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.



