Príloha č. 1 k zmluve
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická špecifikácia predmetu zakázky: Vyhrňovacia lišta na tekvicu a Vyositeľný mulčovač 

	Požadovaný parameter
	Hodnoty požadovaných parametrov
	

	1 – Vyhrňovacia lišta na tekvicu
	

	
Základná konštrukcia s dvoma valcami (jeden - hydraulický hnaný; druhý – vyhrňovaní, oporný)

	Áno
	

	Základná konštrukcia s bočným deflektorom a bočným prihrňovačom

	Áno
	

	
Pracovný záber 

	Min. 4500 mm
	

	
Mechanické sklápanie

	Áno
	

	
Transportná šírka 

	Max. 2,75 m
	

	Hydraulicky nastaviteľný usmerňovač pre formovanie riadku

	Áno
	

	
Uchytenie do čelného TBZ
	Áno
	

	Hmotnosť 
	
Max. 950 kg

	

	
Výstražne označenie na prepravu – teleskopicky nastaviteľné

	Áno
	

	
2 – Vyositeľný mulčovač 

	
Horizontálny zmysel rotácie rotora mulčovača
	Áno 
	

	
Robustný mulčovač na hydraulicky ovládanom ramene pre prácu za traktorom, s vyosením vedľa traktora a prípadne aj s náklonom 
	Min. 
+90 o / -65 o
	

	
Pracovný záber
	Min. 1,62 m
	

	· celková šírka 
	Max. 1,86 m
	

	
Hmotnosť 
	Min. 760 kg
	

	
Osadenie rotora kladiva so špirálovým uchytením v 6-tich radoch minimálne pre rovnomerný chod
	Áno 
	

	· počet kladív
	Min. 16 ks
	

	
Hrúbka steny pracovného rotora 
	Min. 8mm
	

	
Priemer rotora s kladivami 
	Min. 420 mm
	

	Vysoké otáčky rotora 
	
2000 ot./min -1

	

	
Centrálna prevodovka 
	Min. pre 130 hp
	

	
Pohon vývodovým hriadeľom 

	
540 ot./min -1

	


	
Osadenie drviča valcom – priemer 
	Min. 160 mm
	

	· možnosť nastavenia pracovná výška 
	Min. 3 nastavenia
	

	
Skrutkované plazy

	Áno 
	







