
Príloha č. 1:  Technická špecifikácia predmetu zákazky

VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky / technická špecifikácia: Univerzálny šmykom riadený nakladač 

	STĹPEC 1
	STĹPEC 2
	STĹPEC 3

	Požadovaný parameter
	Hodnoty požadovaných parametrov
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	1 – Univerzálny šmykom riadený nakladač

	A/ Motor

	Štvorvalcový s filtrom pevných častíc
	áno
	

	Minimálny výkon 
	55 kW
	

	B/ Prevádzkový výkon

	Prevádzková hmotnosť
	Max 3600kg
	

	Nosnosť (užitočné zaťaženie)
	Min 1200kg
	

	Preklápacie zaťaženie
	Min 2100kg
	

	Objem základnej lopaty
	Min 0,60m3
	

	Objem lopát - rozsah
	0,60 – 0,90m3
	

	Max. hnacia sila
	32kN
	

	Zdvíhacia sila
	Min 29kN
	

	Trhacia sila
	Min 28kN
	

	Max. rýchlosť nakladača do 20km/h
	Áno
	

	Vyrovnávanie polohy pracovného zariadenia
	hydraulické
	

	Automatické vyrovnávanie lopaty pri zdvíhaní
	Áno
	

	Upínanie prídavných zariadení na stroj
	Rýchloupínač
	

	Bezúdržbové reťazové prevody
	Áno
	

	C/ Výbava

	Vykurovanie kabíny
	Áno
	

	Klimatizácia pracovného miesta (kabíny)
	Áno 
	



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	


	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	







Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:
V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.

V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.

Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.
