Príloha č. 1 k zmluve
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Univerzálny šmykom riadený nakladač – technická špecifikácia


	Požadovaný parameter
	
Hodnoty požadovaných parametrov



	
1 – Univerzálny šmykom riadený nakladač

	
A/ Motor

	
Štvorvalcový s filtrom pevných častíc
	áno

	
Minimálny výkon 
	55 kW

	
B/ Prevádzkový výkon

	
Prevádzková hmotnosť
	Max 3600kg

	
Nosnosť (užitočné zaťaženie)
	Min 1200kg

	
Preklápacie zaťaženie
	Min 2100kg

	
Objem základnej lopaty
	Min 0,60m3

	
Objem lopát - rozsah
	0,60 – 0,90m3

	
Max. hnacia sila
	32kN

	
Zdvíhacia sila
	Min 29kN

	
Trhacia sila
	Min 28kN

	
Max. rýchlosť nakladača do 20km/h
	Áno

	
Vyrovnávanie polohy pracovného zariadenia
	hydraulické

	
Automatické vyrovnávanie lopaty pri zdvíhaní
	Áno

	
Upínanie prídavných zariadení na stroj
	Rýchloupínač

	
Bezúdržbové reťazové prevody
	Áno

	
C/ Výbava

	
Vykurovanie kabíny
	Áno

	
Klimatizácia pracovného miesta (kabíny)
	Áno




