Príloha č. 1 k zmluve
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záväzná technická špecifikácia pre: Kombajn na zber hrozna


	Požadovaný parameter
	Hodnota požadovaného parametra

	Výkon motora min. 100kW
	Áno

	Hydrostatický pohon všetkých kolies s protipreklzovým systémom
	Áno

	Maximálna rýchlosť jazdy 25 km.h
	Áno

	Prepojenie predných a zadných hydromotorov pojazdu
	Áno

	Uhol natočenie predných kolies 90°
	Áno

	Svahová dostupnosť 35°
	Áno

	Priečny sklon 30°
	Áno

	Zberová hlava voľne zavesená v ráme stroja s možnosťou nastavenia výška hlavy nad povrchom a s automatickým udržiavaním prednastavenej výšky
	Áno

	Automatické vyrovnávanie hlavy (max. šetrné k vinohradu) s indikáciou miery vyrovnávania
	Áno

	Odpruženie zberovej hlavy
	Áno

	Dynamicky riadený systém trasenia
	Áno

	Výšková priechodnosť MIN 2,00 m – MAX 2,60 m
	Áno

	Konfigurácia striasacích tyčí 2x7 s možnosťou rozšírenia na 2x9
	Áno

	Systém modifikácie aktívnej zóny trasenia (max. výška 1,27 m) s možnosťou pridávať, alebo uberať tyče zo striasača
	Áno

	Možnosť zberu hrozna z nízkorodiacich krov, konfigurácia spodných striasačov MIN 4 cm nad kapsami
	Áno

	Čistenie cez 2 ks horné sacie ventilátory so zadným výduchom a drvením + 2 ks spočné čistiace ventilátory 
	Áno

	Veľkokapacitné čistiace dopravníky o šírke MIN 700 mm
	Áno

	Odstôpkovač - sieťový dopravník s otvormi 24 x 24 mm (štandard) s reguláciou rýchlosti
	Áno

	Jednoduché nastavenie účinku destemmera
	Áno

	Možnosť vyradiť z činnosti
	Áno

	Nerezové sklopné zásobníky s kapacitou MIN 3600 L (2 x 1800 L) so snímačom zaplnenia
	Áno

	Zadné vyprázdňovanie, samostatne Ľ,P strana
	Áno

	MAX výsypná výška 2.85 m
	Áno

	Kabína: Standard, filtračná kategória 1
	Áno

	Dotykový farebný monitor
	Áno

	Automatická klimatizácia
	Áno

	Kamery 2 ks + farebný displej
	Áno

	Vzduchom odpružená sedačka
	Áno

	Maják 2 ks
	Áno

	Automatické predmytie zberovej hlavy, 6 trysiek, pripojovacie hadice, rozvod vody
	Áno

	Diaľkové (rádiové) ovládanie hlavných častí 
	Áno

	Podpery zberovej hlavy (pri uskladnení a použití stroja ako univerzálny nosič)
	Áno

	Rýchla aktivácia a deaktivácia striasacích tyčí
	Áno

	Statická váha zásobníkov s presnosťou 1,5% + tlačiareň
	Áno

	Priečkový rozvrstvovač do zásobníkov s automatickou funkciou
	Áno

	Dodatočné kamery 2 ks
	Áno

	Ochrana betónových/drevených stĺpikov)+ redukcia kmitov
	Áno

	KIT náhradných striasacích tyčí 2 ks
	Áno
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