
Príloha č. 1:  Technická špecifikácia predmetu zákazky

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
na predmet zákazky / technická špecifikácia: Kombajn na zber hrozna

	STĹPEC 1
	STĹPEC 2
	STĹPEC 3

	Požadovaný parameter
	Hodnoty požadovaných parametrov
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Kombajn na zber hrozna


	Výkon motora min. 100kW
	Áno
	

	Hydrostatický pohon všetkých kolies s protipreklzovým systémom
	Áno
	

	Maximálna rýchlosť jazdy 25 km.h
	Áno
	

	Prepojenie predných a zadných hydromotorov pojazdu
	Áno
	

	Uhol natočenie predných kolies 90°
	Áno
	

	Svahová dostupnosť 35°
	Áno
	

	Priečny sklon 30°
	[bookmark: _GoBack]Áno
	

	Zberová hlava voľne zavesená v ráme stroja s možnosťou nastavenia výška hlavy nad povrchom a s automatickým udržiavaním prednastavenej výšky
	Áno
	

	Automatické vyrovnávanie hlavy (max. šetrné k vinohradu) s indikáciou miery vyrovnávania
	Áno
	

	Odpruženie zberovej hlavy
	Áno
	

	Dynamicky riadený systém trasenia
	Áno
	

	Výšková priechodnosť MIN 2,00 m – MAX 2,60 m
	Áno
	

	Konfigurácia striasacích tyčí 2x7 s možnosťou rozšírenia na 2x9
	Áno
	

	Systém modifikácie aktívnej zóny trasenia (max. výška 1,27 m) s možnosťou pridávať, alebo uberať tyče zo striasača
	Áno
	

	Možnosť zberu hrozna z nízkorodiacich krov, konfigurácia spodných striasačov MIN 4 cm nad kapsami
	Áno
	

	Čistenie cez 2 ks horné sacie ventilátory so zadným výduchom a drvením + 2 ks spočné čistiace ventilátory 
	Áno
	

	Veľkokapacitné čistiace dopravníky o šírke MIN 700 mm
	Áno
	

	Odstôpkovač - sieťový dopravník s otvormi 24 x 24 mm (štandard) s reguláciou rýchlosti
	Áno
	

	Jednoduché nastavenie účinku destemmera
	Áno
	

	Možnosť vyradiť z činnosti
	Áno
	

	Nerezové sklopné zásobníky s kapacitou MIN 3600 L (2 x 1800 L) so snímačom zaplnenia
	Áno
	

	Zadné vyprázdňovanie, samostatne Ľ,P strana
	Áno
	

	MAX výsypná výška 2.85 m
	Áno
	

	Kabína: Standard, filtračná kategória 1
	Áno
	

	Dotykový farebný monitor
	Áno
	

	Automatická klimatizácia
	Áno
	

	Kamery 2 ks + farebný displej
	Áno
	

	Vzduchom odpružená sedačka
	Áno
	

	Maják 2 ks
	Áno
	

	Automatické predmytie zberovej hlavy, 6 trysiek, pripojovacie hadice, rozvod vody
	Áno
	

	Diaľkové (rádiové) ovládanie hlavných častí 
	Áno
	

	Podpery zberovej hlavy (pri uskladnení a použití stroja ako univerzálny nosič)
	Áno
	

	Rýchla aktivácia a deaktivácia striasacích tyčí
	Áno
	

	Statická váha zásobníkov s presnosťou 1,5% + tlačiareň
	Áno
	

	Priečkový rozvrstvovač do zásobníkov s automatickou funkciou
	Áno
	

	Dodatočné kamery 2 ks
	Áno
	

	Ochrana betónových/drevených stĺpikov)+ redukcia kmitov
	Áno
	

	KIT náhradných striasacích tyčí 2 ks
	Áno
	



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	


	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	









Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:
V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.

V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.

Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.
