|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Michal Rajček - Fa Emont |
| Sídlo obstarávateľa: č. 298, 930 41 Kvetoslavov  |
| IČO obstarávateľa: 11866225  |

Linka na kysnutie a pečenie chleba - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Riadené studené kysnutie | áno | Vyberte položku. |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Rozsah teplôt minimálne (°C) | -20 až +20  |  |
| Rozsah vlhkosti minimálne (%) | 50 až 90 |  |
| Dvojkrídle dvere s rozmerom minimálne (ŠxV) (mm) | 2000 x 2000 |  |
| Vonkajšie rozmery minimálne (ŠxHxV) (mm) | 2500 x 4900 x 2700 |  |
| Kapacita cesta minimálne (kg/hod.) | 1000  |  |
| Hrúbka stien minimálne, vrátane podlahy (mm) | 80 |  |
| Programové dotykové ovládanie s pamäťou receptúr | áno | Vyberte položku. |
| Ovládanie v slovenskom jazyku | áno | Vyberte položku. |
| Vzdialený dohľad a možnosť ovládania cez pc alebo mobilný telefón | áno | Vyberte položku. |
| Prepojovacie potrubia na chladivo v dĺžke minimálne (m) | 10 |  |
| Pripojenie na technologickú paru z pecí | áno | Vyberte položku. |
| Pripojenie na ohrev z odpadového tepla | áno | Vyberte položku. |
| Pečný výkon linky za hodinu pre chlieb s gramážou 1000g – minimálne (ks/hod.) | 440 |  |
| Termoolejový spôsob predávania tepla | áno | Vyberte položku. |
| Etážové prevedenie pecí | áno | Vyberte položku. |
| Počet teplotných okruhov – minimálne (ks) | 4 |  |
| Rozmer pečnej plochy ŠxH – maximálne (mm)  | 1800 x 2000 |  |
| Svetlá výška etáží – minimálne (mm) | 230 |  |
| Automatické otváranie dvierok a odťahov | áno | Vyberte položku. |
| Pečná plocha – minimálne (m2) | 43  |  |
| Programové dotykové ovládanie s pamäťou receptúr | áno | Vyberte položku. |
| Ovládanie v slovenskom jazyku | áno | Vyberte položku. |
| Automatické osadzovacie zariadenie pre vkladanie a vypekanie chleba | áno | Vyberte položku. |
| Osadzovacie zariadenie s prípravou pre bezošatkové osadzovanie malogramážnych produktov | áno | Vyberte položku. |
| Pracovná plocha osadzovacieho zariadenia – maximálne (mm) | 1800 x 2000 |  |
| Motorický pojazd osadzovacieho zariadenia v horizontálnej a vertikálnej rovine s automatickým zastavovaním pred jednotlivými etážami | áno | Vyberte položku. |
| Pojazdové dráhy pre osadzovacie zariadenie | áno | Vyberte položku. |
| Termoolejový kotol | áno | Vyberte položku. |
| Inštalovaný výkon termoolejového kotla – minimálne (kW) | 300 |  |
| Plynový horák minimálne (ks) | 2 |  |
| Expanzná a havarijná nádrž pre termoolej | áno | Vyberte položku. |
| Rozvod termooleja – izolovaný s povrchovou úpravou hliníkový plech v dĺžke – minimálne (m) | 30 |  |
| Systém zabezpečenia a prevetrávania termoolejovej kotolne | áno | Vyberte položku. |
| Príprava pre napojenie doplnkového telesa na elektrický ohrev termooleja | áno | Vyberte položku. |
| Zariadenie pre rekuperáciu energie obsiahnutej v spalinách a prebytočnej technologickej pare | áno  | Vyberte položku. |
| Certifikované komíny pre odvod spalín vrátane tlmiča hluku | áno | Vyberte položku. |
| Prepojovacie potrubia na spaliny a technologickú paru – trojvrstvé s povrchovou úpravou nerez | áno | Vyberte položku. |
| Potrubie nerezové jednovrstvé – digestory a prisávanie | áno | Vyberte položku. |
| Systém prediktívnej údržby na ložiskách čerpadiel | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača