Príloha č. 2
[bookmark: _GoBack]OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A CENOVÁ PONUKA

Dodávka a montáž systému mechanickej ventilácie pre zmierňovanie tepelného stresu dojníc riadeného prostredníctvom frekvenčných meničov využívajúcich digitálny signál na základe hodnoty THI (vzťahu teploty a relatívnej vlhkosti).
	Názov zákazky:
	Ventilácia

	Obstarávateľ:
	CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov 075 01, IČO: 36 596 507



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno a sídlo: 
	doplniť

	IČO uchádzača:
	doplniť

	Telefón a e-mail uchádzača:
	doplniť



	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Maštaľ č.1 

	1a)   „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Počet ventilátorov
	Min. 5 ks
	Uveďte parameter:


	2.
	Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora
	Min. 40 000m3/hod
	Uveďte parameter:


	3.
	Telo ventilátora z kompozitného vlákna
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Počet nastaviteľných deflektorov
	Min. 4 ks
	Uveďte parameter:


	5.
	Šírka tela ventilátora
	Max. 1850 mm
	Uveďte parameter:


	6. 
	Výška tela ventilátora
	Max. 1900 mm
	Uveďte parameter:


	7. 
	Hmotnosť jedného ventilátora
	Max. 90 kg
	Uveďte parameter:


	8.
	Napájanie
	380 V
	Uveďte parameter:


	9.
	Elektrický príkon
	Max. 1,2 kW
	Uveďte parameter:


	10.
	Regulovanie výkonu 
	Centrálny frekvenčný menič
	Uveďte parameter:


	11. 
	Revízna správa
	-
	spĺňa/nespĺňa

	12.
	Montáž
	-
	spĺňa/nespĺňa

	1b)  „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Plynulé regulovanie výkonu ventilátorov na základe nameraných hodnôt prostredníctvom teplotného senzora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Vyhotovenie ochranného krytu pre inštaláciu v ustajňovacom priestore
	IP 55
	Uveďte parameter:


	3.
	Napájanie
	400 V/50 Hz
	Uveďte parameter:


	4.
	Amp
	Min. 15
	Uveďte parameter:


	5.
	Pólové sínusové filtre pre zabezpečenie tienenia
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Vstavané chladenie prostredníctvom ventilátora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:


	8.
	Výstup
	0-10 V
	Uveďte parameter:


	1c) „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Funkcia vyhodnocovania signálu zo senzora pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti v maštaľnom prostredí
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Transformácia nameraných hodnôt do výsledného THI indexu
	
	spĺňa/nespĺňa

	3.
	Pripojenie na internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Možnosť ovládania na diaľku prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	5.
	Vlastná aplikácia pre ovládanie mechanickej ventilácie a systému rosenia 
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Možnosť napojenia 4 výstupov 0 – 10 V
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:


	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	2. Maštal č.2 

	2a)   „Košové ventilátory “

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Počet ventilátorov
	Min. 18 ks
	Uveďte parameter:


	2.
	Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora
	Min. 14 500m3/hod
	Uveďte parameter:


	3.
	Priemer koša 
	Max. 91 cm 
	Uveďte parameter:


	4. 
	Hmotnosť jedného ventilátora
	Max. 55 kg
	Uveďte parameter:


	5.
	Napájanie
	380 V
	Uveďte parameter:


	6.
	Elektrický príkon
	Max. 0,375 kW
	Uveďte parameter:


	7.
	Regulovanie výkonu 
	Centrálny frekvenčný menič
	Uveďte parameter:


	8. 
	Revízna správa
	-
	spĺňa/nespĺňa

	9.
	Montáž
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2b)  „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Plynulé regulovanie výkonu ventilátorov na základe nameraných hodnôt prostredníctvom teplotného senzora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Vyhotovenie ochranného krytu pre inštaláciu v ustajňovacom priestore
	IP 55
	Uveďte parameter:


	3.
	Napájanie
	400 V/50 Hz
	Uveďte parameter:


	4.
	Amp
	Min. 30
	Uveďte parameter:


	5.
	Pólové sínusové filtre pre zabezpečenie tienenia
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Vstavané chladenie prostredníctvom ventilátora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:


	8.
	Výstup
	0-10 V
	Uveďte parameter:


	2c) „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Funkcia vyhodnocovania signálu zo senzora pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti v maštaľnom prostredí
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Transformácia nameraných hodnôt do výsledného THI indexu
	-
	spĺňa/nespĺňa

	3.
	Pripojenie na internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Možnosť ovládania na diaľku prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	5.
	Vlastná aplikácia pre ovládanie mechanickej ventilácie a systému rosenia 
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Možnosť napojenia 4 výstupov 0 – 10 V
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:





	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	3. Maštal č.3 

	3a)   „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Počet ventilátorov
	Min. 6 ks
	Uveďte parameter:


	2.
	Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora
	Min. 40 000m3/hod
	Uveďte parameter:


	3.
	Telo ventilátora z kompozitného vlákna
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Počet nastaviteľných deflektorov
	Min. 4 ks
	Uveďte parameter:


	5.
	Šírka tela ventilátora
	Max. 1850 mm
	Uveďte parameter:


	6. 
	Výška tela ventilátora
	Max. 1900 mm
	Uveďte parameter:


	7. 
	Hmotnosť jedného ventilátora
	Max. 90 kg
	Uveďte parameter:


	8.
	Napájanie
	380 V
	Uveďte parameter:


	9.
	Elektrický príkon
	Max. 1,2 kW
	Uveďte parameter:


	10.
	Regulovanie výkonu 
	Centrálny frekvenčný menič
	Uveďte parameter:


	11. 
	Revízna správa
	-
	spĺňa/nespĺňa

	12.
	Montáž
	-
	spĺňa/nespĺňa

	3 b)  „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Plynulé regulovanie výkonu ventilátorov na základe nameraných hodnôt prostredníctvom teplotného senzora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Vyhotovenie ochranného krytu pre inštaláciu v ustajňovacom priestore
	IP 55
	Uveďte parameter:


	3.
	Napájanie
	400 V/50 Hz
	Uveďte parameter:


	4.
	Amp
	Min. 15
	Uveďte parameter:


	5.
	Pólové sínusové filtre pre zabezpečenie tienenia
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Vstavané chladenie prostredníctvom ventilátora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:


	8.
	Výstup
	0-10 V
	Uveďte parameter:


	3 c) „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Funkcia vyhodnocovania signálu zo senzora pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti v maštaľnom prostredí
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Transformácia nameraných hodnôt do výsledného THI indexu
	
	spĺňa/nespĺňa

	3.
	Pripojenie na internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Možnosť ovládania na diaľku prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	5.
	Vlastná aplikácia pre ovládanie mechanickej ventilácie a systému rosenia 
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Možnosť napojenia 4 výstupov 0 – 10 V
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:





	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	4. Maštal č.4 

	4 a)   „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Počet ventilátorov
	Min. 3 ks
	Uveďte parameter:


	2.
	Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora
	Min. 40 000m3/hod
	Uveďte parameter:


	3.
	Telo ventilátora z kompozitného vlákna
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Počet nastaviteľných deflektorov
	Min. 4 ks
	Uveďte parameter:


	5.
	Šírka tela ventilátora
	Max. 1850 mm
	Uveďte parameter:


	6. 
	Výška tela ventilátora
	Max. 1900 mm
	Uveďte parameter:


	7. 
	Hmotnosť jedného ventilátora
	Max. 90 kg
	Uveďte parameter:


	8.
	Napájanie
	380 V
	Uveďte parameter:


	9.
	Elektrický príkon
	Max. 1,2 kW
	Uveďte parameter:


	10.
	Regulovanie výkonu 
	Centrálny frekvenčný menič
	Uveďte parameter:


	11. 
	Revízna správa
	-
	spĺňa/nespĺňa

	12.
	Montáž
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4 b)  „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Plynulé regulovanie výkonu ventilátorov na základe nameraných hodnôt prostredníctvom teplotného senzora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Vyhotovenie ochranného krytu pre inštaláciu v ustajňovacom priestore
	IP 55
	Uveďte parameter:


	3.
	Napájanie
	400 V/50 Hz
	Uveďte parameter:


	4.
	Amp
	Min. 8
	Uveďte parameter:


	5.
	Pólové sínusové filtre pre zabezpečenie tienenia
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Vstavané chladenie prostredníctvom ventilátora
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:


	8.
	Výstup
	0-10 V
	Uveďte parameter:


	4 c) „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Funkcia vyhodnocovania signálu zo senzora pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti v maštaľnom prostredí
	-
	spĺňa/nespĺňa

	2.
	Transformácia nameraných hodnôt do výsledného THI indexu
	
	spĺňa/nespĺňa

	3.
	Pripojenie na internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	4.
	Možnosť ovládania na diaľku prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet
	-
	spĺňa/nespĺňa

	5.
	Vlastná aplikácia pre ovládanie mechanickej ventilácie a systému rosenia 
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Možnosť napojenia 4 výstupov 0 – 10 V
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Počet ks
	Min. 1ks
	Uveďte parameter:












	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	5. Maštal č.4 - krmisko

	4 a)   „Systém nízkotlakových rozprašovacích dýz“

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Dĺžka rosiacej vetvy 
	39 m
	Uveďte parameter:


	2.
	Rozpon umiestnenia dýz 
	Min. každé 2 metre
	Uveďte parameter:


	3.
	Množstvo aplik. vody na jednu dýzu za minútu
	Min. 2,2 litra /min.
	Uveďte parameter:


	4.
	Manuálne ovládanie rosenia 
	-
	spĺňa/nespĺňa

	5.
	Pripojenie na existujúci rozvod vody
	-
	spĺňa/nespĺňa

	6. 
	Vrátane kotviaceho a elektroinštalačného materiálu
	-
	spĺňa/nespĺňa

	7. 
	Kompletná montáž
	-
	spĺňa/nespĺňa




*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- uchádzač uvedie presný parameter

	Celková cena v € bez DPH
	Uveďte hodnotu:

	DPH 20 %
	Uveďte hodnotu:

	Celková cena s DPH
	Uveďte hodnotu:



Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	doplniť

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	doplniť



