Príloha č. 1

**Obec Vrakúň**

Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň

IČO: 00305821

Tel: +421 31 5520439; E-mail: o.u.vrakun@panelnet.sk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

**Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Kolesový traktor** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Menovitý výkon | Od 50 do 55 kW |  |
| 2. | Zdvihový objem motora | Od 2 500 do 3 500 cm3 |  |
| 3. | Prevodovka mechanická, plne synchronizovaná | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Reverzná prevodovka | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Zmena smeru jazdy pod zaťažením bez spojky | Vyžaduje sa |  |
| 6. | PTO 540/540 eco (ot/min.) – s mechanickou spojkou | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Predná náprava pevná, samosvorný diferenciál, uhol natočenia kolies min. 45° | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Zadný trojbodový hydraulický systém | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Vonkajšie ovládanie na blatníkoch | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Zaťaženie hydraulický ramien | Od 2 800 do 3 100 kg |  |
| 11. | Rýchloupínacie koncovky ramien cat I/II | Vyžaduje sa |  |
| 12. | 3 hydraulické okruhy s mechanickým ovládaním | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Klimatizovaná kabína | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Nastaviteľný volant | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Sedačka spolujazdca | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Zadný etážový záves | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Dvojokruhové vzduchové brzdy | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Zadné závažie do kolies | Od 200 do 300 kg |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Čelný nakladač** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Čelný nakladač s euroúchytom | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Ovládanie čelného nakladača s joysticom | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Výška zdvihu v otočnom čapu lopaty | Min. 3 200 mm |  |
| 4. | Nosnosť zdvihu v otočnom čapu lopaty | Min. 1 350 kg |  |
| 5. | Univerzálna lopata | Min. 0,7 m3 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Jednonápravový príves** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Užitočné zaťaženie | Od 4 500 do 5 500 kg |  |
| 2. | Vyklápanie hydraulické | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Trojstranné vyklápanie | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Počet náprav - neodpružená | 1 ks |  |
| 5. | Ťažné oko 40 mm | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Dvojokruhová prevádzková brzda | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Mechanická ručná brzda | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Dĺžka ložnej plochy | Od 4 100 do 4 300 mm |  |
| 9. | Šírka ložnej plochy | Od 2 150 do 2 350 mm |  |
| 10. | Výška bočníc 500 + 500 mm | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Plachta s plachtovou konštrukciu | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA SPOLU V EUR BEZ DPH** |  |
| **DPH V EUR** |  |
| **CENA SPOLU V EUR S DPH** |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: