|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky:** | **Plošný mulčovač – 6 m** |
| **Prijímateľ:** | Roľnícke družstvo Lučivná, , 059 31 Lučivná,  IČO: 00 199 745 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE uchádzača:** | |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Telefón a e-mail:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | |
| **1. Stroj / zariadenie: Plošný mulčovač – 6 m**  **Typové označenie** *(vyplní uchádzač)***:** | |  |
| **p.č.** | **Položka, parameter** | |
| 1. | polonesený min. trojrotorový mulčovač | |
| 2. | Pracovná šírka - min. 6 m | |
| 3. | Robustná konštrukcia – povrchová úprava plášťa - žiarovo zinkovaná | |
| 4. | Pracovné orgány - horizontálne uložené nože - 4 ks na každom rotore | |
| 5. | Počet nožov – min. 12 ks | |
| 6. | plus samostatne rovné nože - 2 ks na rotor (sada kukurice) | |
| 7. | Istenie - trecia spojka, voľnobežná spojka | |
| 8. | Ťažné oje - do dolného závesu | |
| 9. | Kroková stredná náprava a jednoduché bočné nápravy | |
| 10. | Kardán - štandardný - 21 drážkový | |
| 11. | Typ závesu - oko 50 mm | |
| 12. | Vstupné otáčky -1000 ot/min | |
| 13. | Predné protiostrie | |
| 14. | Protiriadkovacia clona | |
| 15. | Zvýšená ochrana pancierovaním do kamenitých podmienkov | |

**Uchádzač podpísaním a predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |