|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Modernizácia dojárne“*** |
| ***Prijímateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE**  **17, 906 32 Jablonica**  **IČO: 00 203 351** |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota Min.** | **Požadovaná hodnota Max.** | **Uveďte**  **Spĺňa/Nespĺňa**  (Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| **Výmena vývevy** |  |  |  |
| Sústroje vývevy (11 kW) s frekv. meničom | 1 | 1 |  |
| Úprava pripojenia k výveve | 1 | 1 |  |
| Úprava pripojenia prívodu podtlaku a elektroinštalácie | 1 | 1 |  |
| Montáž | 1 | 1 |  |
| **Výmena automatiky za prietokomery** |  |  |  |
| Prietokomer mlieka + kábel | 24 | 24 |  |
| Krabica rozbočná MPC | 24 | 24 |  |
| Materiál pre montáž (pulz. PAC, plastový sťah. valec, svorka, elmag. ovládacie ventily, koleno MPC, držiaky, …) | 24 | 24 |  |
| Napájač 1000 W | 2 | 2 |  |
| Elektroinštalácia | 1 | 1 |  |
| Rozvod podtlaku pre pulzátory | 1 | 1 |  |
| Rozvod podtlaku PVC DN50/25 | 1 | 1 |  |
| Úprava mliečneho potrubia (odbočky k prietokomeru) | 1 | 1 |  |
| Kopletačný materiál | 1 | 1 |  |
| Montáž | 1 | 1 |  |
| **Výmena strukových návlečiek MILKRITE alebo alternatíva** |  |  |  |
| Súprava (4x puzdro, záťaž, návlečka) – s prisávaním | 24 | 24 |  |
| Dezinfekčné kalíšky pre držiak dezinfekcie nerezový sklopný – sada | 24 | 24 |  |
| Montáž | 1 | 1 |  |
| **Automatická obchádzajúca identifikácia** |  |  |  |
| Anténa 80kHz rámová | 2 | 2 |  |
| Kontrolér – v dojárni | 1 | 1 |  |
| Škatuľa prepojovacej antény | 2 | 2 |  |
| Napájač | 1 | 1 |  |
| USB komunikačný adaptér 4port | 1 | 1 |  |
| Snímač tlakový | 4 | 4 |  |
| USB inštalačný disk | 1 | 1 |  |
| Softvér riadenia mliečnej farmy, pre počet pedometrov do 500 ks | 1 | 1 |  |
| softvér KU (kontrola úžitkovosti) | 1 | 1 |  |
| Kompletačný materiál | 1 | 1 |  |
| Komunikačný uzol – spĺňajúci požiadavky ( PC, LCD monitor, tlačiareň,..) | 1 | 1 |  |
| Pedometer | 250 | 250 |  |
| Opasok pre pedometer | 288 | 288 |  |
| Montáž | 1 | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |