Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Zariadenia na sušenie zásahových odevov a rukavíc**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka 236 ks zariadení na sušenie zásahových odevov a rukavíc.

**Predmet zákazky**

Zariadenia pre sušenie zásahových odevov a rukavíc sú zariadenia určené ako vysúšače vlhkých a mokrých zásahových odevov a rukavíc hasičov po zásahoch. Sú určené na skvalitnenie zásahovej činnosti a akcieschopnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

**Minimálne technické parametre predmetu zákazky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo**  **v ks** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť.** |
| 1. **Zariadenie pre sušenie 10 ks zásahových odevov** | 14 |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| Pevná kovová konštrukcia s povrchovou úpravou |  |
| Ovládací panel montovateľný na stenu spolu s konštrukciou sušiaceho modulu |  |
| Ramienka na zavesenie minimálne 10 ks zásahových odevov |  |
| Teplovzdušná cirkulácia vzduchu cez závesné ramienka |  |
| Teplota prúdiaceho vzduchu minimálne 45 °C |  |
| Napájacie napätie: 230 V/ 50 Hz |  |
| Príkon: max. 1100 W |  |
| Dĺžka sušenia vlhkého odevu: max. 150 minút |  |
| Dĺžka sušenia mokrého odevu: max. 400 minút |  |
| 1. **Zariadenie pre sušenie 5 ks zásahových odevov** | 104 |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| Pevná kovová konštrukcia s povrchovou úpravou |  |
| Ovládací panel montovateľný na stenu spolu s konštrukciou sušiaceho modulu |  |
| Ramienka na zavesenie minimálne 5 ks zásahových odevov |  |
| Teplovzdušná cirkulácia vzduchu cez závesné ramienka |  |
| Teplota prúdiaceho vzduchu minimálne 45 °C |  |
| Napájacie napätie: 230 V/ 50 Hz |  |
| Príkon: max. 1100 W |  |
| Dĺžka sušenia vlhkého odevu: max. 150 minút |  |
| Dĺžka sušenia mokrého odevu: max. 400 minút |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Zariadenie pre sušenie 10 párov zásahových rukavíc** | 14 |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| Kovová konštrukcia s povrchovou úpravou |  |
| Zariadenie montovateľné na stenu |  |
| Nástavce na nasunutie minimálne 10 párov zásahových rukavíc |  |
| Teplovzdušná cirkulácia vzduchu cez rukavicové nástavce |  |
| Teplota prúdiaceho vzduchu minimálne 45 °C |  |
| Napájacie napätie: 230 V/ 50 Hz |  |
| Príkon: max. 2000 W |  |
| **4. Zariadenie pre sušenie 5 párov zásahových rukavíc** | 104 |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| Kovová konštrukcia s povrchovou úpravou |  |
| Zariadenie montovateľné na stenu |  |
| Nástavce na nasunutie minimálne 5 párov zásahových rukavíc |  |
| Teplovzdušná cirkulácia vzduchu cez rukavicové nástavce |  |
| Teplota prúdiaceho vzduchu minimálne 45 °C |  |
| Napájacie napätie: 230 V/ 50 Hz |  |
| Príkon: max. 2000 W |  |
| **Záruka** |  |  |
| Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole. |  |

*Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:*

1. Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis).

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

*Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:*

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE pre každú položku predmetu zákazky - Certifikát výrobku vydaný akreditovaným orgánom, ktorý vydáva osvedčenie alebo certifikát o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody výrobkov podľa zákona č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Informácie a požiadavky na predmet zákazky**

V prípade, že by sa uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami zabezpečí účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.

**Ďalšie informácie:**

1. Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude/budú:

Vybrané hasičské stanice HaZZ v rámci SR sú uvedené v prílohe č. 1A súťažných podkladov.

1. Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 6 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.