|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Kysucké pekárne, a.s. |
| Sídlo obstarávateľa: A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca  |
| IČO obstarávateľa: 31640265  |

Linka na výrobu jemného kysnutého pečiva - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................****Typové označenie: ........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| **Preklápanie cesta** | **-** | **-** |
| Zariadenie určené na preklápanie vymieseného cesta z dieže do zásobníka na cesto | Áno | Vyberte položku. |
| Preklápacie zariadenie určené na preklápanie súčasných dieží Diosna | Áno | Vyberte položku. |
| Automatické mechanické zamykanie dieže v zdvíhacom mechanizme s ochranným rámom | Áno | Vyberte položku. |
| Vyklápanie vpravo, cez hlavu | Áno | Vyberte položku. |
| Nosnosť minimálne (kg) | 600 |  |
| Výklopná výška minimálne (mm) | 3 000 |  |
| Rýchlosť zdvihu minimálne (m/min) | 2,5 |  |
| **Dávkovací** **kôs** | **-** | **-** |
| Celonerezové prevedenie | Áno | Vyberte položku. |
| Automatická komunikácia s preklápačom dieží | Áno | Vyberte položku. |
| Automatická komunikácia s linkou jemného pečiva | Áno | Vyberte položku. |
| Vysokoleštená nerez bez poteflonovania a automatické odrezávanie gilotínou | Áno | Vyberte položku. |
| **Automatická linka na výrobu jemného pečiva** | **-** | **-** |
| Automatické zariadenie určené na výrobu jemného pečiva vrátanie formovania kontinuálneho pásu cesta, vyrezávania jednotlivých tvarov a plnenia plnkami | Áno | Vyberte položku. |
| Extrúder pre formovanie pásu cesta dávkovaného z dávkovacieho koša kontinuálne  | Áno | Vyberte položku. |
| Kapacita formovania pásu cesta formou extrakcie minimálne (kg/hod)  | 950 |  |
| Minimálna nastaviteľná rozteč valcov extrudéra (mm) | 20 |  |
| Využiteľná pracovná šírka extrudéra minimálne (mm) | 260 |  |
| Automatické múčenie cesta spodnej a hornej časti  | Áno | Vyberte položku. |
| Kontinuálna linka na bezstresové formovanie a rozvaľovanie pásu cesta z extrudera | Áno | Vyberte položku. |
| Dopravníkové pásy vhodné do potravinárskej výroby vo farbe – modrá | Áno | Vyberte položku. |
| Priečny rozvaľovací valec v počte min. | 1 |  |
| Využiteľná šírka priečneho rozvaľovacieho valca minimálne (mm) | 610 |  |
| Satelitná hlava pre rozvaľovanie kontinuálneho cesta s valcami v počte minimálne (ks) | 8 |  |
| Otočná satelitná hlava so samostatne nastaviteľnými valcami | Áno | Vyberte položku. |
| Kapacita spracovania cesta minimálne (kg/hod) | 800 |  |
| Kalibračné jednotky na postupnú kalibráciu cesta na zvolenú hrúbku v počte minimálne (ks) | 1 |  |
| Dotykové digitálne ovládanie celej linky vrátane periférií s dotykovým panelom veľkosti min. palcov | 7 |  |
| Počet uložiteľných programov minimálne (ks)  | 99 |  |
| Rýchlosť dopravníkov kontinuálne nastaviteľná na dotykovom panely a uložená v programe  | Áno | Vyberte položku. |
| Kontinuálne nastaviteľný a programovo uložiteľný rozsah kalibrácie hrúbky cesta minimálne (mm) | 1,5-3 |  |
| Dĺžka samotnej časti linky na formovanie a plnenie finálnych výrobkov minimálne (m) | 7,5 |  |
| Počet napojiteľných a automaticky ovládateľných motorizovaných zariadení minimálne (ks) | 4 |  |
| Využiteľná šírka pásu minimálne (mm) | 600 |  |
| Strihacia a rezacia stanica na valce plne automaticky ovládaná z centrálneho panela v počte minimálne (ks) | 1 |  |
| Vlhčiaca stanica pásu cesta formou kropenia a striekania plne automaticky ovládaná z centrálneho panela v počte minimálne (ks) | 1 |  |
| Minimálny počet radov vlhčenia (ks) | 6 |  |
| Pneumatické mobilné plniace zariadenie určené i na hustejšie plnky plne automaticky ovládané z centrálneho panela | Áno | Vyberte položku. |
| Nanášanie plnky na pás cesta formou kontinuálnou, bodovou alebo prerušovanou | Áno | Vyberte položku. |
| Minimálna dávka plnky na jeden bod maximálne (g) | 5 |  |
| Maximálna dávka plnky na jeden bod minimálne (g) | 60 |  |
| Obsah zásobníka na plnku minimálne (l) | 30 |  |
| Maximálna spotreba vzduchu pri maximálnom dávkovaní (l/min) | 550 |  |
| Počet výstupov plničky minimálne (ks) | 6 |  |
| Mechanická gilotína určená na razenie a krájanie produktov plne automaticky ovládaná z centrálneho panela | Áno | Vyberte položku. |
| Minimálna výška prechodu pod ochrannou mrežou s predĺžením (mm) | 50 |  |
| Šírka rezacieho noža minimálne (mm) | 610 |  |
| Minimálna dĺžka úderu (mm) | 150 |  |
| Minimálny počet úderov pri rezaní za minútu | 65 |  |
| Minimálny počet úderov pri dierovaní za minútu | 45 |  |
| Kompletné vybavenie pre automatickú výrobu produktu – závin | Áno | Vyberte položku. |
| Kompletné vybavenie pre automatickú výrobu produktu – dvojitý prekladaný produkt s dekorom | Áno | Vyberte položku. |
| Vrátane dodania | Áno | Vyberte položku. |
| Vrátane montáže | Áno | Vyberte položku. |
| Minimálny počet dní testovacej prevádzky | 5 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača