Príloha č. 7 – aktualizácia (hrubá stavba)
Cintorín Dolné Krškany – rozšírenie – aktualizácia (hrubá stavba)
Zadanie : 
Realizovať sa bude objekt SO 02 Obradná sieň (len hrubá stavba), časť vnútorného vodovodu kanalizácie, žumpa, elektroinštalácia a bleskozvod pre hrubú stavbu.
Postup :
Odstránenie ornice 
[bookmark: _GoBack]Odkopávky pod budovou a spevnenej plochy okolo objektu
Výkopy rýh pre základy z betónu a zo železobetónu 
Podsyp z kameniva  a železobetónová doska 
Izolácia podložia 
Nadzákladové železobetónové múry, stĺpy a steny 
Priečky z tehál a preklad keramický
Železobetónový strop 
Obklad stropnej dosky a sokla polystyrénom 
Fasádny obklad s konštrukciou 
Strecha, krov s náterom 
Klampiarske konštrukcie 
Dodávka a osadenie výplni otvorov – vonkajších 
Profesia zdravotechnika  : 
Výkop, lôžko, dodávka a osadenie žumpy
Časť rozvodov vnútornej kanalizácie a vodovodu 
Profesia elektroinštalácia  : 
Uzemnenie a bleskozvod

