**Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby**.

*Zadanie :*

Jedná sa o vyhotovenie plochy o rozlohe cca (5x13) m z betónových dlaždíc, vedľa existujúcej betónovej dlažobnej plochy pred obradnou sieňou cintorína v Horných Krškanoch.

*Postup :*

Rozobratie kamenných dlažobných kociek , očistenie a použiť na doloženie

Odstránenie zvyškov betónu

Odkopanie terénu do hrúbky 25 cm

Dosýpanie vykopanej zeminy na zrovnanie terénu

Osadenie záhonových obrubníkov do lôžka

Vyhotovenie podložia zo ŠP pod betónovú dlažbu frakcie 16-32 mm hrúbky 5cm

 frakcie 4-10 mm hrúbky 10cm

Pokládka betónovej dlažby hrúbky 6 cm do pieskového lôžka 4 cm