**Príloha č. 1 – Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | AGRO - MOLD GROUP s.r.o. |
| **Sídlo:** | Hatiny 177, 04501 Debraď |
| **IČO:** | 45282188 |
| **Názov projektu a kód ŽoNFP[[1]](#footnote-1)** | Doplnenie moderného strojového vybavenia pre potreby ŠRV |
| **Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami** | agromoldgroupsro@gmail.com,+421905551113 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Nákup moderného strojového vybavenia pre potreby ŠRV - Samochodný postrekovač – 1 ks, Univerzálny sejací stroj – 1 ks. |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |

1. **Samochodný postrekovač – 1 ks**

| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / hodnoty**  spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /  skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- |
| Samochodný postrekovač | *spĺňa/nespĺňa* |
| MOTOR: |  |
| Objem motora min. 6,5 l | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Nominálny výkon: min. 200 kW | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Objem palivovej nádrže min. 450 l | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Objem nádrže na ADblue: min.: 20 l | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Emisná norma: min.: Stage V | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| POHON: |  |
| Hydrostatický pohon | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pohon 4x4 | *spĺňa/nespĺňa* |
| Prepravná rýchlosť: min.: 35 km/h | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Kontrola trakcie | *spĺňa/nespĺňa* |
| Nádrž: |  |
| Objem nádrže: min.: 2800 l | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Ukazovateľ hladiny | *spĺňa/nespĺňa* |
| Nádrž na miešanie chemikálií | *spĺňa/nespĺňa* |
| Čerpadlo s výkonom: min.: 400 l/min. | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Nádrž s polyetylénu | *spĺňa/nespĺňa* |
| Automatické nastavenie dávky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Manuálny systém plenia | *spĺňa/nespĺňa* |
| Postrekovacie ramená: |  |
| Oceľové | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pracovný záber: min.: 28 m | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Rozstup trysiek: min.: 45 cm | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Počet sekcií: min.: 7 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Držiak trysiek: min. 5 ks trysiek na držiaku | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Počet dýz: min.: 50 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Automatické vyrovnávanie ramien | *spĺňa/nespĺňa* |
| Senzory na vyrovnávanie ramien: min.: 3 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Hydraulické ovládanie postrekovacieho ramena s kabíny | *spĺňa/nespĺňa* |
| ĎALŠIE PARAMETRE: |  |
| Kryt podvozku | *spĺňa/nespĺňa* |
| Automatické navádzanie postrekovača | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pohotovostná hmotnosť: min.: 12 000 kg | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Pracovné svetlá | *spĺňa/nespĺňa* |
| Kolesá: min.: 380/90R46 | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Celková šírka staviteľná min.: 3000 mm – max. 4200 mm | *uveďte skutočnú hodnotu* |
|  |  |
| **Typové označenie stroja:** | *Uveďte podľa údajov od výrobcu* |
| **Názov výrobcu:** | *Uveďte podľa údajov od výrobcu* |

1. **Univerzálny sejací stroj – 1 ks**

| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / hodnoty**  spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /  skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- |
| Pneumatický sejací stroj | *spĺňa/nespĺňa* |
| Dávkovanie výsevnými valčekmi: min. 2 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Distribúcia osiva - pneumaticky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Hydraulický pohon ventilátora | *spĺňa/nespĺňa* |
| Objem zásobníka: min. 3800 l | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Plošina zásobníka pre obsluhovanie | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pracovný záber: min.: 7,0 m | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Prepravná šírka: max.: 3,0 m | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Prepravná dĺžka: max.: 10 m | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Medziriadková vzdialenosť: max.: 15,5 cm | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Počet výsevných botiek: min.: 60 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Vypínanie polovice záberu sejačky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Ovládanie vypínania pol. záberu sejačky - elektronicky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Prietokové senzory: min.: 60 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Dvojdiskové výsevné botky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Hydraulický pohon ventilátora | *spĺňa/nespĺňa* |
| Hydraulické nastavenie prítlaku sejacích botiek | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pripojenie k traktoru: ťažné pravítko, III. Kat | *spĺňa/nespĺňa* |
| Nastaviteľná ťažná oj | *spĺňa/nespĺňa* |
| Predný valec v celom zábere - pneumatikový | *spĺňa/nespĺňa* |
| Disky na prípravu pôdy – min. 2 rady | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Priemer diskov min.: 460 mm | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Pneumatikový valec v zadnej časti | *spĺňa/nespĺňa* |
| Uloženie pneumatikového valca - offset | *spĺňa/nespĺňa* |
| Brzdy pneumatické | *spĺňa/nespĺňa* |
| Znamenáky: min.: 2 ks | *uveďte skutočnú hodnotu* |
| Pracovné osvetlenie | *spĺňa/nespĺňa* |
| ISO BUS kompatibilita | *spĺňa/nespĺňa* |
| Celková hmotnosť: max.: 12 000 kg | *uveďte skutočnú hodnotu* |
|  |  |
| **Typové označenie stroja:** | *Uveďte podľa údajov od výrobcu* |
| **Názov výrobcu:** | *Uveďte podľa údajov od výrobcu* |

*Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:*

*Podpis a pečiatka (ak sa vyžaduje) predkladateľa ponuky:*

*Miesto a dátum podpisu:*

1. [↑](#footnote-ref-1)