Príloha č. 1 k zmluve
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická špecifikácia predmetu zakázky: „Diskový podmietač s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín; hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy; kompaktor s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín“


	STĹPEC 1
	STĹPEC 2

	Požadovaný parameter
	Hodnoty požadovaných parametrov

	Pracovný záber 
	
6m


	Polonesený
	Áno 


	
Hydraulicky sklopný na prepravu
	Áno 

	Uchytenie ťažného oka do spodného trojbodového závesu kategórie 3

	Áno 

	Rám stroja so svetlou výškou pod rámom  
	Min. 800 mm  


	Ozubené vyduté disky - priemer 
	Min. 645 mm


	Ozubené vyduté disky umiestnené v dvoch radoch so symetrickým postavením voči osi stroja

	 Áno 

	Nonstop mechanické bezúdržbové zabezpečenie každého disku pružinami

	Áno 

	Pracovný uhol diskov zvieraný so zemou - °
	Min. 19°


	V smere jazdy prvý rad diskov - °
	Min. 16°


	V smere jazdy druhý rad - °

	Min. 14°

	Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky

	Áno 

	Integrované nárazové zavlačovače za prvou radou diskov s možnosťou rýchleho nastavenia

	Áno 

	Nivelačné prsty za druhou radou diskov s možnosťou rýchleho nastavenia

	Áno 

	Bočné disky proti hrobkom na ľavej a pravej strane

	Áno 

	
Dvojitý valec – priemer 
	Min. 540 mm

	
Profilovaný povrch valcov

	Áno 

	Paralelogramové uchytenie valcov k rámu podmietača

	Áno 

	Vzduchové brzdy

	Áno 

	Osvetlenie

	Áno 

	Podmietač je kompatibilný so sejačkou pre sejbu medziplodín
	Áno 

	
Pracovný záber 

	
4 m

	Rám hydraulicky sklopný – prepravná šírka 

	3 m

	Polonesený 

	Áno 

	Pracovná hĺbka 

	Max. 35 cm

	Uchytenie k traktoru prostredníctvom ťažného oje s otočným okom
	Áno 

	2 rady ozubených diskov – priemer 

	Min. 510 mm

	· počet diskov 

	Mini. 30 ks 

	3 rady stĺpic s ostrím, každá zaistená párom zvinutých pružín
	Áno 

	· počet stĺpic 

	Mini. 13

	Prepravná náprava pred treťou radou stĺpic s ostrím pre zvýšenú priechodnosť 
	Áno 

	Rada urovnávacích diskov pred drobiacim valcom, zaistená gumovým silenglokmi
	Áno 

	Plný profilovaný kovový valec na urovnanie a spätnú konsolidáciu – priemer 
	Min. 560 mm

	Vzduchové brzdy 

	Áno 

	Povinné osvetlenie 

	Áno 

	Pracovný záber 

	8 m

	Rám hydraulicky sklápateľný na prepravnú šírku

	Áno 

	Polonesený 

	Áno 

	Uchytenie do spodných ramien trojbodového závesu

	Áno 

	Kypriče stôp  kolies traktora

	Áno 

	
Čelný pružinový smyk, hydraulicky nastaviteľný 
	
Áno 

	Predný lištový smyk – priemer 

	Min. 450 mm

	Dva rady šípových radličiek

	Áno 

	Šípové radličky dvakrát zaistené zvinutou stlpicou
	Min. profilu 25x25 mm

	Radličky zaistené na stlpici jednou skrutkou

	Áno 

	Zadný dvojitý croskil valec o priemere kotúčov 

	Min 450 mm

	Domčeky ložísk valcov na čapoch – priemer

	Min. 35 mm

	Zadný urovnávací smyk

	Áno 

	
Vzduchové brzdy

	
Áno 

	Povinné osvetlenie na prepravu

	Áno 

	Hydraulicky ovládaný zámok bočných sekcií na prepravu

	Áno 

	Prepravné kolesá – veľkosť 

	Min. 19/45-17






