Príloha č. 1 SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno a sídlo uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	telefónne číslo uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	e-mailová adresa uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Traktor s ISOBUSOM


	Obstarávateľ:
	KANTY s. r. o.


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Predmet zákazky: Traktor  s ISOBUSOM (v počte 1 ks)
Minimálne požiadavky
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 
v prípade nečíselného údaja uviesť ÁNO / NIE, v prípade číslom vyjadreného parametre uviesť konkrétnu číselnú hodnotu:

	Motor:
	 

	Počet valcov                                 4,  min. 4 ventily na valec
	/vyplní uchádzač/

	Zdvihový objem                           min 4400 cm3
	/vyplní uchádzač/

	Menovité otáčky ot/min            min 2000 ot/min
	/vyplní uchádzač/

	Maximálny výkon                        min. 130 k
	/vyplní uchádzač/

	Max.točivý moment                    min 500 Nm
	/vyplní uchádzač/

	Objem palivovej nádrže              min. 180 l
	/vyplní uchádzač/

	Objem nádrže na močovinu       min. 20 l
	/vyplní uchádzač/

	Alternátor                                      min.120 Ah
	/vyplní uchádzač/

	Prevodovka:
	 

	Typ                                                  Radenie pod zaťažením
	/vyplní uchádzač/

	Počet prevod. stupňov                min. 16 vpred /min.16 vzad
	/vyplní uchádzač/

	Max. rýchlosť  min.                       min. 40 km/h
	/vyplní uchádzač/

	Reverzor                                         elektro-hydraulický 
	/vyplní uchádzač/

	Kabína:
	 

	Manuálna klimatizácia + kúrenie 
	/vyplní uchádzač/

	Elektrické odpojenie batérie v kabíne
	/vyplní uchádzač/

	Minimálne 2x pracovné  svetlá vpredu a min. 2x vzadu na streche
	/vyplní uchádzač/

	ISO zásuvka 
	/vyplní uchádzač/

	GPS (alebo ekvivalent) poľnohospodárska navigácia s presnosťou min 2 až 3 cm
	/vyplní uchádzač/

	Pracovná hydraulika:
	 

	Zadný trojbodový záves o zdvihovej sile min. 5,5 t
	/vyplní uchádzač/

	Predný trojbodový záves min. 2,5 t
	/vyplní uchádzač/

	Predný vývodový hriadeľ
	/vyplní uchádzač/

	Výškovo nastaviteľný automatický záves prívesu
	/vyplní uchádzač/

	Spodné tiahlo, výkyvné 
	/vyplní uchádzač/

	Otáčky zadného PTO min.540 a min. 1000 ot/min
	/vyplní uchádzač/

	Vzduchové brzdy prívesu min. 2 -okruhové
	/vyplní uchádzač/

	 Min. 3 hydr. okruhy mechanicky ovládané
	/vyplní uchádzač/

	Parametre: 
	 

	Hmotnosť min.  5 t
	/vyplní uchádzač/

	Výška max. 2,8 m   


	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:
Názov zákazky: Traktor s ISOBUSOM
Predmet zákazky: Traktor s ISOBUSOM -  1 ks
	Položka:
	Cena v EUR bez DPH:

	Traktor s ISOBUSOM- 1 ks
názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť) 
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
Týmto čestne vyhlasujem, že ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky.

V.................dňa........................
-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
