Príloha č. 1 výzvy na predkladanie cenových ponúk

**Návrh na plnenie kritérií**

1. **Identifikácia obstarávateľa:**

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hendrichovce

Sídlo: Hendrichovce č.72, 082 35 Hendrichovce

Štatutárny zástupca: Martin Martaus - starosta obce

IČO: 00327077

DIČ: 2020543129

1. **Identifikácia uchádzača:**

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIC:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREDMET OBSTARÁVAINA** | **MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PARAMETRE** | **MJ** | **POČET MJ** | **CENA ZA MJ BEZ DPH** | **DPH** | **CENA SPOLU BEZ DPH** |
| Dvere A | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž,
* 2-krídl. drevené kazetové dvere
* rozmer 1268 x 2150mm
* v drevenej obložkovej zárubni s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Dvere B | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž,
* 2-krídl. drevené kazetové dvere
* rozmer 1277 x 2160mm
* v drevenej obložkovej zárubni s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Dvere C | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž,
* 2-krídl. drevené kazetové dvere
* rozmer 1277 x 2156mm
* v drevenej obložkovej zárubni s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Zárubňa | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž
* drevená obložková zárubňa
* rozmer 2204 x 2030mm
* kazetová, s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Dvere D | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž,
* 2-krídl. drevené kazetové dvere
* rozmer 1246 x 2212mm
* v drevenej obložkovej zárubne s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Dvere E | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž,
* 1-krídl. drevené kazetové dvere
* rozmer 800 x 1842mm
* v drevenej obložkovej zárubne s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Dvere F | * stolárske konštrukcie - dodávka a montáž,
* 1-krídl. drevené kazetové dvere
* s pevným nadsvetlíkom
* rozmer 912 x 2100-2415mm
* v drevenej obložkovej zárubne s obvodovou profiláciou
* vrátane kotvenia, kovania a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Presun hmôt pre konštrukcie stolárske | * presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m
 | % | 0,006 |  |  |  |
| Kovová konštrukcia A | * kovové konštrukcie - D+M kované 1-krídl. dvierka (dekoratívne zdobené)
* výstup do komína - 607 x 981mm,
* vrátane rámu, kovania, kotvenia a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Kovová konštrukcia B | * kovové konštrukcie - D+M kované 1-krídl. dvierka (dekoratívne zdobené)
* výstup do komína - 716 x 1025mm
* vrátane rámu, kovania, kotvenia a povrchovej úpravy
 | KS | 1 |  |  |  |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie | * Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
 | % | 0,01 |  |  |  |
| Vyčistenie | * Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
 | m2 | 315,19 |  |  |  |
| SPOLU BEZ DPH |  |
| DPH |  |
| SPOLU S DPH |  |

Som/Nie som platcom DPH[[1]](#footnote-2)

V..........................dňa........................ .....................................................

meno a podpis osoby zodpovednej za vypracovanú cenovú ponuku

1. Nehodiace sa preškrtnite [↑](#footnote-ref-2)