Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky: Vozík anestéziologický resuscitačný, 9 ks**

*Vyplní uchádzač*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ponuku predkladá*** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia: |  |
| Doba dodania (kal.dní):: |  |
| Požadovaný počet: | **9 ks** |
| Rok dodávky: | **2022** |

Technická špecifikácia: **Vozík anestéziologický resuscitačný, spevnená základňa vozíka, 4 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Hodnota/charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Konštrukcia vozíka hliníkových nekorodujúcich pevnostných profilov, duralových a nerezových materiálov, zdravotne nezávadné , ekologické, recyklovateľné. | áno |  |
| Spevnená základňa vozíka dodatočným prídavným rámom z nerezu alebo lakovaného kovu. | áno |  |
| Použité materiály a farby zdravotne nezávadné | áno |  |
| Ľahká ovládateľnosť, jednoduchá obsluha, minimálna údržba | áno |  |
| Rukoväť na obidvoch stranách | áno |  |
| Gumené alebo plastové nárazníky vo všetkých štyroch rohoch | áno |  |
| Antistatické kolieska | Ø min. 125 mm |  |
| Antistatické kolieska – brzda | min. 2 ks., 1x smerová brzda |  |
| Šírka vozíka | min. 720 mm |  |
| Hĺbka vozíka | min. 530 mm |  |
| Výška vozíka | min. 940 -1050 mm |  |
| Počet zásuviek | 4 ks |  |
| 3 ks zásuviek s hĺbkou zásuvky 100 mm | min. 100 mm |  |
| 1 ks zásuvky s hĺbkou zásuvky 200 mm | min. 200 mm |  |
| Konštrukcia zásuviek a čelá zásuviek z kvalitnej ocele – zásuvky s plnovýsuvom, doťahom a dotlmením - centrálne zamykanie zásuviek (kovové prevedenie z dôvodu dlhšej životnosti a vyššej pevnosti vozíkov a zásuviek). | áno |  |
| Držiak tlakovej fľaše s lištou | Možnosť na pravej alebo na zadnej ploche vozíka |  |
| Nosná otočná plocha s aretáciou pre defibrilátor nosnosť 5 kg na ľavej strane | áno |  |
| Plocha spodná prístrojová výškovo nastaviteľná, vyššie okraje (odsávačka) na pravej strane min. výška 10 cm, slúži na uloženie odsávačky | áno |  |
| Držiak paku rukavíc nastaviteľný s objímkou 2x | áno |  |
| Výklopné boxy sada s nosičom nerez s aretáciou umiestnené nad pracovnou doskou, spevnené, odolné voči nárazom, výškovo nastaviteľné z dôvodu prispôsobenia výške personálu.  Možnosť zaaretovania jednotlivých plastových boxov proti vypadávaniu počas transportu. | áno |  |
| Infúzny stojan min 2 ramenný nerez, s uni-úchytom (univerzálny úchyt), výškovo nastaviteľný | áno |  |
| Elektrická zásuvka s minimálne 3 zásuvkami a káblom min. 5m  (maximálna dostupnosť k najbližšej zásuvke) | áno |  |
| Košík malý pod elektrickú zásuvku  slúži na uloženie kábla z elektrickej zásuvky. Akceptuje aj inú nádobu ako košík, do ktorej sa môže elektrický kábel uložiť tak aby počas presunu s vozíkom nezavadzal. | áno |  |
| Medilišta Al, pre uchytenie rôzneho príslušenstva od rôznych výrobcov – Eurolišta nerez | áno |  |
| Nosič kontajneru na mediciálny odpad, (nastaviteľný priemer z dôvodu používania rôznych priemerov týchto nádob) | áno |  |
| Horná doska nerezová s ohrádkou  (väčšia pevnosť, odolnosť, dlhšia životnosť a odolnosť voči rôznym dezinfekčným prostriedkom) | áno |  |
| Plastový vyberateľný odpadkový kôš | 5 -10 l |  |
| Celková nosnosť vozíka | min. 150 kg |  |

Technická špecifikácia: **Vozík anestéziologicky resuscitačný, 5 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Hodnota/charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Konštrukcia vozíka hliníkových nekorodujúcich pevnostných profilov, duralových a nerezových materiálov, zdravotne nezávadné, ekologické, recyklovateľné. | áno |  |
| Použité materiály a farby zdravotne nezávadné | áno |  |
| Ľahká ovládateľnosť, jednoduchá obsluha, minimálna údržba | áno |  |
| Rukoväť na obidvoch stranách | áno |  |
| Gumené alebo plastové nárazníky vo všetkých štyroch rohoch | áno |  |
| Antistatické kolieska | Ø min. 125 mm |  |
| Antistatické kolieska – brzda | min. 2 ks., 1x smerová brzda |  |
| Šírka vozíka | min. 720 mm |  |
| Hĺbka vozíka | min. 530 mm |  |
| Výška vozíka | min. 940 -1050 mm |  |
| Počet zásuviek | 4 ks |  |
| 3 ks zásuviek s hĺbkou zásuvky 100 mm | min. 100 mm |  |
| 1 ks zásuvky s hĺbkou zásuvky 200 mm | min. 200 mm |  |
| Konštrukcia zásuviek a čelá zásuviek z kvalitnej ocele – zásuvky s plnovýsuvom, doťahom a dotlmením - centrálne zamykanie zásuviek  (kovové prevedenie z dôvodu dlhšej životnosti a vyššej pevnosti vozíkov a zásuviek). | áno |  |
| Držiak tlakovej fľaše s lištou | Možnosť na pravej alebo na zadnej ploche vozíka |  |
| Nosná otočná plocha s aretáciou pre defibrilátor nosnosť 5 kg na ľavej strane | áno |  |
| Plocha spodná prístrojová výškovo nastaviteľná, vyššie okraje (odsávačka) na pravej strane min. výška 10 cm, slúži na uloženie odsávačky | áno |  |
| Držiak paku rukavíc nastaviteľný s objímkou 2x | áno |  |
| Výklopné boxy sada s nosičom nerez s artáciou umiestnené nad pracovnou doskou, spevnené, odolné voči nárazom, výškovo nastaviteľné z dôvodu prispôsobenia výške personálu. | áno |  |
| Infúzny stojan min 2 ramenný nerez, s uni-úchytom (univerzálny úchyt), výškovo nastaviteľný | áno |  |
| Elektrická zásuvka s minimálne 3 zásuvkami a káblom min. 5m  (maximálna dostupnosť k najbližšej zásuvke) | áno |  |
| Košík malý pod elektrickú zásuvku  slúži na uloženie kábla z elektrickej zásuvky. Akceptuje aj inú nádobu ako košík, do ktorej sa môže elektrický kábel uložiť tak aby počas presunu s vozíkom nezavadzal. | áno |  |
| Medilišta Al, pre uchytenie rôzneho príslušenstva od rôznych výrobcov – Eurolišta nerez | áno |  |
| Nosič kontajneru na mediciálny odpad, (nastaviteľný priemer z dôvodu používania rôznych priemerov týchto nádob) | áno |  |
| Horná doska nerezová s ohrádkou  (väčšia pevnosť, odolnosť, dlhšia životnosť a odolnosť voči rôznym dezinfekčným prostriedkom) | áno |  |
| Plastový vyberateľný odpadkový kôš | 5 -10 l |  |