|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Názov** | **Špecifikácia** | **Predpokladané množstvo** | **Predpokladaný počet mesiacov nájmu** |
| 1. | Kancelársky mobilný kontajner – prenájom | Približná šírka – 600 cm (tolerancia +/- 30 cm) | 50 | 12 |
| Približná hĺbka – 240 cm (tolerancia + 30 cm) |
| Približná vnútorná výška – 250 cm (tolerancia + 20 cm) |
| 1 x plastové okno |
| Elektroinštalácia |
| 1x uzamykateľné vstupné dvere |
| Minimálne dve dvojité zásuvky |
| 2 x LED dvojité stropné svietidlá (minimálne 2 x 36 W) |
| 2 x kancelársky stôl |
| 4 x kancelárska stolička |
| Ku kancelárskemu kontajneru je vyžadovaná elektro-revízna správa |
| 2. | Dodanie príkonu ku Kancelárskemu mobilnému kontajneru prostredníctvom prenosnej elektrocentrály | štartovanie: elektrické | 50 | 12 |
| regulácia výstupného napätia |
| ochrana proti skratu |
| minimálny počet zásuviek: 2 x 380V |
| zariadenia musí byť dostatočne výkonné, aby pokrylo elektrickú potrebu kancelárskeho kontajneru so zariadením uvedeným v bode 1.1. |
| príslušenstvo k zariadeniu – kábel na pripojenie ku kancelárskemu mobilnému kontajneru |

Predmetom zákazky je prenájom kancelárskych, ubytovacích a sanitárnych mobilných kontajnerov a poskytnutie služby súvisiacej s prenájmom pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

A) KANCELÁRSKY MOBILNÝ KONTAJNER

1.1. Okrem elektroinštalácie a príslušenstva v bode 1 je kancelársky mobilný kontajner vybavený aj zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa v rozsahu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| zariadenie | počet | parametre |
| mikrovlnná rúra | 1 | príkon 700 W\* / napätie: 220 - 240 V |
| varná kanvica | 1 | príkon 2 200 W\* / napätie: 220 - 240 V |
| halogénový reflektor | 2 | 1 ks príkon: 500 W\* / napätie: 230 V |
| kombinované zariadenie ohrev/chladenie | 1 | príkon: 75 W\* /výkon: 230 V |
| chladnička | 1 | príkon: 75 W\* / napätie: 220 - 240 V |

1.2. Celkový príkon pre kancelársky mobilný kontajner aj so zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený pre každý kancelársky mobilný kontajner v bode a) poradové č. 1 nepretržite

1.3. Položky p.č. 1 a p.č. 2 musia byť po technickej stránke vzájomne kompatibilné.

1.4. Súčasťou predmetu zákazky je:

 1.4.1. pravidelný servis a obsluha bez dodania PHM/PHL

 1.4.2. vyskladnenie, uskladnenie, nakládka, vykládka (hydraulickou rukou), stojné, pravidelný technický servis a pod.

1.4.3. príslušenstvo k zariadeniu - kábel - musí zodpovedať podmienkam vonkajších vplyvov, ktoré sa v mieste, kde má byť umiestnený vyskytujú a musí byť chránený pred mechanickým poškodením.

1.5. PHM/PHL dodá verejný obstarávateľ.

1.6. Množstvá kancelárskych mobilných kontajnerov sú len predpokladané, verejný obstarávateľ bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť, zároveň v prípade potreby a dostatočného finančného limitu zákazky môže predpokladané množstvo prekročiť.

1.7. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke miesto/miesta - (depo/depá), ktoré budú východiskovým bodom pri preprave kancelárskeho mobilného kontajneru do miesta nájmu určeného objednávateľom

B) UBYTOVACÍ MOBILNÝ KONTAJNER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Názov** | **Špecifikácia** | **Predpokladané množstvo** | **predpokladaný počet mesiacov nájmu** |
| 1. | Ubytovací mobilný kontajner – prenájom | Približná šírka – 600 cm (tolerancia +/- 60 cm) | 50 | 12 |
| Približná hĺbka – 240 cm (tolerancia + 60 cm) |
| Približná vnútorná výška – 250 cm (tolerancia + 30 cm) |
| Minimálne 1 x plastové okno so žalúziami alebo roletou |
| Elektroinštalácia |
| 1x uzamykateľné vstupné dvere |
| Minimálne dve dvojité zásuvky |
| 2 x LED dvojité stropné svietidlá (minimálne 2 x 36 W) |
| 1 x klimatizácia a kúrenie |
| Podlaha, steny a strecha izolované minerálnou vlnou, hrúbka min. 60 mm |
|  K ubytovaciemu kontajneru je vyžadovaná elektro-revízna správa |
|  | Dodanie príkonu ku Ubytovaciemu mobilnému kontajneru prostredníctvom prenosnej elektrocentrály | štartovanie: elektrické | 50 | 12 |
| regulácia výstupného napätia |
| ochrana proti skratu |
| minimálny počet zásuviek: 2 x 380V |
| zariadenia musí byť dostatočne výkonné, aby pokrylo elektrickú potrebu ubytovacieho kontajneru so zariadením uvedeným v bode 1.1. |
| príslušenstvo k zariadeniu – kábel na pripojenie k ubytovaciemu mobilnému kontajneru |

1.1. Okrem elektroinštalácie a príslušenstva v bode 1 je ubytovací mobilný kontajner vybavený aj zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa v rozsahu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| zariadenie | počet | parametre |
| mikrovlnná rúra | 1 | príkon 700 W\* / napätie: 220 - 240 V |
| varná kanvica | 1 | príkon 2 200 W\* / napätie: 220 - 240 V |
| halogénový reflektor | 2 | 1 ks príkon: 500 W\* / napätie: 230 V |
| kombinované zariadenie ohrev/chladenie | 1 | príkon: 75 W\* /výkon: 230 V |
| chladnička | 1 | príkon: 75 W\* / napätie: 220 - 240 V |

1.2. Celkový príkon pre ubytovací mobilný kontajner aj so zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený pre každý ubytovací mobilný kontajner v bode a) poradové č. 1 nepretržite

1.3. Položky p.č. 1 a p.č. 2 musia byť po technickej stránke vzájomne kompatibilné.

1.4. Súčasťou predmetu zákazky je:

 1.4.1. pravidelný servis a obsluha bez dodania PHM/PHL

 1.4.2. vyskladnenie, uskladnenie, nakládka, vykládka (hydraulickou rukou), stojné, pravidelný technický servis a pod.

1.4.3. príslušenstvo k zariadeniu - kábel - musí zodpovedať podmienkam vonkajších vplyvov, ktoré sa v mieste, kde má byť umiestnený vyskytujú a musí byť chránený pred mechanickým poškodením.

1.5. PHM/PHL dodá verejný obstarávateľ.

1.6. Množstvá ubytovacích mobilných kontajnerov sú len predpokladané, verejný obstarávateľ bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť, zároveň v prípade potreby a dostatočného finančného limitu zákazky môže predpokladané množstvo prekročiť.

1.7. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke miesto/miesta - (depo/depá), ktoré budú východiskovým bodom pri preprave kancelárskeho mobilného kontajneru do miesta nájmu určeného objednávateľom

C) SANITÁRNY MOBILNÝ KONTAJNER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Špecifikácia** | **Predpokladané množstvo** | **predpokladaný počet mesiacov nájmu** |
| Sanitárny mobilný kontajner – prenájom | Približná šírka – 600 cm (tolerancia +/- 70 cm) | 50 | 12 |
| Približná hĺbka – 240 cm (tolerancia + 70 cm) |
| Približná vnútorná výška – 250 cm (tolerancia + 20 cm) |
| Minimálne 2 x plastové okno, rolety alebo žalúzie |
| Elektroinštalácia |
| 2x uzamykateľné vstupné dvere s označením dámy a páni |
| Minimálne dve dvojité zásuvky |
| Sprchovacie kúty a WC kabínky samostatne osvetlené |
| Minimálne 2 ks WC kabínky s dverami na zámok |
| Minimálne 2 ks umývadiel s kohútikom a prívodom na studenú a teplú vodu  |
| Minimálne 1ks pisoár |
| Minimálne 2 ks sprchovacie kúty s prívodom studenej a teplej vody, minimálne sprchový záves alebo alternatíva |
| Minimálne 1 ks elektrický bojler |
| K sanitárnemu kontajneru je vyžadovaná elektro-revízna správa |
| Dodanie príkonu k Sanitárnemu mobilnému kontajneru prostredníctvom prenosnej elektrocentrály | štartovanie: elektrické | 50 | 12 |
| regulácia výstupného napätia |
| ochrana proti skratu |
| minimálny počet zásuviek: 2 x 380V |
| príslušenstvo k zariadeniu – kábel na pripojenie k sanitárnemu mobilnému kontajneru |

1.1. Celkový príkon pre sanitárny mobilný kontajner aj so zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený pre každý sanitárny mobilný kontajner v bode a) poradové č. 1 nepretržite

1.2. Položky p.č. 1 a p.č. 2 musia byť po technickej stránke vzájomne kompatibilné.

1.3. Súčasťou predmetu zákazky je:

 1.3.1. pravidelný servis a obsluha bez dodania PHM/PHL

1.3.2. vyskladnenie, uskladnenie, nakládka, vykládka (hydraulickou rukou), stojné, pravidelný technický servis a servis čistenia, frekvencia servisu čistenia: podľa potrieb nájomcu avšak min. 2 krát do týždňa, a to napríklad: vytiahnutie odpadu, zabezpečenie likvidácie odpadu, dovoz a doplnenie úžitkovej vody na oplachovanie rúk, dezinfekcia interiéru, doplnenie hygienických a čistiacich potrieb nevyhnutných na zabezpečenie riadnej osobnej hygieny najmä: toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky a pod..

1.3.3. príslušenstvo k zariadeniu - kábel - musí zodpovedať podmienkam vonkajších vplyvov, ktoré sa v mieste, kde má byť umiestnený vyskytujú a musí byť chránený pred mechanickým poškodením.

1.5. PHM/PHL dodá verejný obstarávateľ.

1.6. Množstvá sanitárnych mobilných kontajnerov sú len predpokladané, verejný obstarávateľ bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť, zároveň v prípade potreby a dostatočného finančného limitu zákazky môže predpokladané množstvo prekročiť.

1.7. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke miesto/miesta - (depo/depá), ktoré budú východiskovým bodom pri preprave kancelárskeho mobilného kontajneru do miesta nájmu určeného objednávateľom