***Technická špecifikácia nábytku pre ŠI SOŠ HSaD Lučenec***

***Skriňa dvojdverová – 27 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| Rozmery (ŠxVxH) | 750x2050x600 mm |  |
| Dekor nábytku  | korpus-Dub Hickory H3730, jedny dvierka Dub Hickory H3730, druhé dvierka - U732 Prachovo šedá |  |
| ABS hrany | pohľadové aj nepophľadové v dekore Hickory H3730- hrúbka 2mm |  |
| Kolíkový spoj | Výlučne kolíkový, spoje pomocou konfirmátov a excentrov nie sú akceptované |  |
| Olepovanie hrán | výlučne PUR lepidlom |  |
| Počet dverí | 2ks |  |
| Chrbát skrinky | v dekore dverí a korpusu v hrúbke 10mm |  |
| Úchytka | Hettich Velitra NOX 260mm |  |
| Nastaviteľné klzáky | 4ks |  |
| Hrúbka korpusu | 25mm |  |
| hrúbka dverí  | 18mm |  |
| Hrúbka vrchného plátu  | 25mm |  |

***Písací stôl s poličkou – 27 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[2]](#footnote-2)** |
| Rozmery (ŠxVxH) | 800x750x600mm |  |
| Dekor korpusu  | korpus-Dub Hickory H3730dekor vodorovnej police pod plátom stola U732 Prachovo šedá |  |
| ABS hrany | pohľadové aj nepophľadové v dekore Hickory H3730- hrúbka 2mm |  |
| Kolíkový spoj | Výlučne kolíkový, spoje pomocou konfirmátov a excentrov nie sú akceptované |  |
| Olepovanie hrán | výlučne PUR lepidlom |  |
| Korpus stola  | Hrúbka korpusu stola 18mm |  |
| Úchytka | Hettich Velitra NOX 260mm |  |

***Polica nad posteľ – 27 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[3]](#footnote-3)** |
| Rozmery (ŠxVxH) | 1300x350x300mm |  |
| Dekor korpusu  | korpus-Dub Hickory H3730jedny dvierka v dekore U732 Prachovo šedá |  |
| ABS hrany | pohľadové aj nepophľadové v dekore Hickory H3730- hrúbka 2mm |  |
| Kolíkový spoj | Výlučne kolíkový, spoje pomocou konfirmátov a excentrov nie sú akceptované |  |
| Olepovanie hrán | výlučne PUR lepidlom |  |
| Hrúbka korpusu | 18mm |  |
| Hrúbka dverí | 18mm |  |
| Závesy  | S dotlmením, 2x BLUM |  |
| Chrbát skrinky | v dekore dverí a korpusu v hrúbke 10mm |  |

***Posteľ jednolôžková s úložným priestorom – 56 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[4]](#footnote-4)** |
| Rozmery (ŠxVxH) | 940x450x2030mm |  |
| Dekor  | korpus-Dub Hickory H3730 |  |
| ABS hrany | pohľadové aj nepophľadové v dekore Hickory H3730- hrúbka 2mm |  |
| Kolíkový spoj | Výlučne kolíkový, spoje pomocou konfirmátov a excentrov nie sú akceptované |  |
| Olepovanie hrán | výlučne PUR lepidlom |  |
| Spodný box postele | vyhotovený z hrúbky 25mm, opatrený 8ks PVC klzákov, dno úložného priestoru vyhotovené z hrúbky 10mm v dekore Dub Hickory H3730 |  |
| Vrchná časť postele | spojená so spodnou nožnicovým výklopom, ktorý zabezpečuje otváranie |  |
| Vrchná časť postele | vyhotovená z dekoru U732 Prachvo šedá a je perforovaná kvôli odvetraniu matraca, ktorý je na nej položený |  |
| Vrchná časť postele | Proti zosuvu matraca je vrchná časť olemovaná lištami v dekore U732 Prachovo šedá, pripevnená výlučne kolíkovým spojom |  |

***Matrac – 56 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[5]](#footnote-5)** |
| Rozmery (ŠxVxH) | 900x2000x220 |  |
| Nosnosť  | Do 15 kg |  |
| Vlastnosti | Odzipsovateľný |  |
| Vlastnosti  | prateľný poťah |  |
| Vlastnosti | antialergický |  |
| Vlastnosti | Pružinový |  |
| Hrúbka drôtu  | 1,4 mm |  |
| Pružiny  | Bonel |  |

1. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-5)