|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Príloha č. 2 Technická špecifikácia, cenová ponuka** | | |
| Údaje o spoločnosti zadávateľa | Obchodné meno | MK AGRO, s.r.o. |
| Sídlo | Letná 33/2876, 071 01 Michalovce |
| IČO | 47 615 885 |
| Platca DPH (áno) na SR | SK2024001793 |
| Kontaktná osoba | Martin Kačur, [mkagro1@gmail.com](mailto:mkagro1@gmail.com), 0903726224 |
| Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku | Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Platca DPH (áno/nie) na SR |  |
| Kontaktná osoba (meno, priezvisko, email, tel. č.) |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky |  |
| Výrobca |  |
| Model (modelový rad) |  |
| **Parametre: Podrývak hĺbkový** | | **Vyplní uchádzač** |
| Dopravné značenie | vyžaduje sa |  |
| Zabezpečenie proti preťaženiu | vyžaduje sa |  |
| Počet hrotov (radlíc) | min. 7 |  |
| Prepravná šírka | max. 3 m |  |
| Váha | max. 2235 kg |  |
| Pracovná hĺbka | max. 55 cm |  |
| Osvetlenie | vyžaduje sa |  |
| Max. požadovaný výkon 180 kW | vyžaduje sa |  |
| Odstavné nohy | vyžaduje sa |  |
| Hrotový model zadných valcov | vyžaduje sa |  |
| Záves kateg. III. | vyžaduje sa |  |
| Svetlá výška rámu | min. 860 mm |  |
| Hrúbka stĺpice | min. 30 mm |  |
| Rýchloupínací hrot stĺpice | vyžaduje sa |  |
| Bočné krídla | min. 140 mm |  |
| Systém istenia: Torzná skrutka | vyžaduje sa |  |
| Hydraulický oporný valec nastavenia výšky | vyžaduje sa |  |
| Stranové bočné kryty | min. 2 ks |  |
| Dostupnosť servisu | max. 35 km |  |
| **Cena za predmet zákazky spolu bez DPH** | | 0,00 € |

|  |
| --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Meno, priezvisko, funkcia  Podpis oprávnenej osoby |