Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky:** Prídavný modul Vapotherm OAM pre automatickú titráciu FiO2 k systému Vapotherm Precision Flow

*Vyplní uchádzač*

|  |
| --- |
| ***Ponuku predkladá***  |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia:  |  |
| Doba dodania (kal.dní)::  | **Max. 30 kalendárnych dní** |
| Požadovaný počet:  | **4 ks** |

**Funkcia:** zabezpečuje automatickú titráciu FiO2  dýchacieho plynu na základe cieľovej hodnoty SpO2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický vlastnosti** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Prídavný modul Vapotherm OAM ( Oxygen Assist Module) | 4 ks |  |
| Prídavný Modul Vapotherm OAM ( Oxygen Assist Module) alebo ekvivalent, pre použitie so stávajúcim systémom Vapotherm Precision Flow. | Áno |  |
| Prídavný Modul Vapotherm OAM ( Oxygen Assist Module) musí zabezpečiť plnú kompatibilitu so stávajúcim systémom Vapotherm Precision Flow. | Áno |  |
| Intuitívne ovládanie cez komfortný dotykový displej | Áno |  |
| Plne lokalizovaný softvér | Áno |  |
| Integrovaná Masimo SETTM technológia  | Áno |  |
| Prehľadné trendy | Áno |  |
| Integrované bezpečnostné alarmy | Áno |  |
| Časovo neobmedzené licencia  | Áno |  |