**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom tejto zákazky je dodanie 120 l a 240 zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

**Vysvetlenie:**

\* Uchádzač uvedie konkrétny parameter tovaru ak je ho možné vyjadriť číslom, a uvedie áno (ak požiadavku nádoba spĺňa) / nie (ak nádoba požiadavka nespĺňa) k ponúkanej zbernej nádobe

\*\*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby a krajinu pôvodu tovaru

|  |
| --- |
|  |

Vyplní uchádzač

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis 120 l plastovej nádoby na BRO** | **Hodnota / charakteristika** | **Spĺňa požiadavku Parameter /Áno/ Nie\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby a krajina pôvodu tovaru \*\* |  | |
| Objem | **120 l** |  |
| Európska norma – certifikát/ Osvedčenie tovaru o zhode | **EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6),**  **a/ alebo RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality** |  |
| Hmotnosť | Min. 7,5 kg |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. |  |
| Veko/hlavná časť | vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka |  |
| Farba nádoby a veka | Hnedá |  |
| Telo nádoby | priestor pre upevnenie čipu, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka; vetracie otvory začínajúce min 10 cm nad úrovňou roštu s dĺžkou min 30 cm pozdĺž obidvoch bokov steny nádoby, ktoré umožňujú prístupu vzduchu, obsahuje plastový odklápateľný rošt na dne nádoby pevne spojený s nádobou; medzi vekom a telom nádoby vytvorená vetracia medzera |  |
| **Predpokladané množstvo spolu** | **Zberná nádoba na BRO odpad 120 L, hnedá – 5 000 ks** | |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k nádobe. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis 240 l plastovej nádoby na BRO** | **Hodnota / charakteristika** | **Spĺňa požiadavku Parameter /Áno/ Nie\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby\*\* |  | |
| Objem | **240 l** |  |
| Európska norma – certifikát/ Osvedčenie tovaru o zhode | **EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6)**  **a/ alebo RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality** |  |
| Hmotnosť | Min. 10 kg |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. |  |
| Veko/hlavná časť | vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka |  |
| Farba nádoby a veka | Hnedá |  |
| Telo nádoby | priestor pre upevnenie čipu, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka; vetracie otvory začínajúce min 10 cm nad úrovňou roštu s dĺžkou min 30 cm pozdĺž obidvoch bokov steny nádoby, ktoré umožňujú prístupu vzduchu; obsahuje plastový odklápateľný rošt na dne nádoby pevne spojený s nádobou; medzi vekom a telom nádoby vytvorená vetracia medzera |  |
| **Predpokladané množstvo spolu** | **Zberná nádoba na BRO odpad 240 L, hnedá – 10 000 ks** | |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – nádoby bez koliesok okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú dodané nenamontované k nádobe. | | |