Otázky záujemcov:

* Dobrý deň,
nesedí výkaz výmer s projektovou dokumentáciou,
posielam označené výplne otvorov v pohľadoch - s porovnaním v pôdorysoch a snahou o zladenie s výkazom výmer.
Prosím o opravu: výkazu výmer, a tiež - čo sa týka materiálu niektorých položiek - požiarny projekt odkazuje na EI 60D1, vy máte vo výkazoch iba plast
Ďakujem
* Dobrý deň,

podľa PO projektu - Pôdorys 1.NP - sú v 1.12 a 1.03 (podesty) naznačené dvere EW45D1+C.

V technickej správe PO na strane 3 a 4 sa píše - kopírujem :

Pol.4 -Požiarne uzávery:

Pre III. SPB:

4b) Požiarne uzávery otvorov v nadzem. podlaží 45/D1

------------------------------------------------------------------------------------

Pol.4 – požiarne uzávery sú navrhnuté ako obmedzujúce šírenie tepla so 45 min. požiarnou odolnosťou + zatv. mechanizmus,konštrukčný druh D1.kritérium : EW 45 D1+C

Vo výkaze výmer nie sú špecifikované dvere - prosíme upraviť výkaz výmer - 2kusy + požadované rozmery

* Dobrý deň,
1.
vo výkresoch PD - stavebná časť -je uvedené v legende miestností - na všetkých podlažiach - Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov - Nová váp. cem. omietka hladká.
výkaz výmer - obsahuje malú plochu nových omietok iba 86,322m2 :
12 011 612465111 Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm 90,922 m2
13 011 612465138 Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm 86,322 m2

2.
výkaz výmer uvádza búranie obkladov vo výmere 113,664 m2
58 013 978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 67,536 m2
59 013 978059631 Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 46,128 m2

Potom chýba položka hrubej omietky ako vyrovnanie podkladu pod obklady

3.
Výkaz výmer uvádza:
56 013 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 15,340 m2

Na základe jestvujúceho stavu - zatečenie + plesne - táto výmera 15,34m2 nie je dostačujúca

Odpovede verejného obstarávateľa:

Dobrý deň,

* na zaklade znizovania invest. nakladov sa do zadania vykazu vymer

dostala len prava cast 2domu ( pribilinec)  to znamena:

 - vyburanie okien  a vonkaj. dver. vyplni + montáž a hlavne zosuladenie

materialovo a farebne - plast/biely, bez ohladu na projekt PO

* doplnenie rozpočtu zadania projektanta elektro je pripojené v časti dokumenty tejto zákazky
* vysvetlenie vykazu - zadania

SO 01

bod 1 az 4  - predlozena projekt. dokument.neriešila preto sa nenachadzaju

                    vo vykaze zadania, rebrik na fasade je dostatocne vzdialeny aj pri navrhovanom zatepleni

                    spracovava sa doplnok k PD Rekonstrucia a zateplenie s novou povrchovou upravou pravej strany 1/2 domu( povodne mala byt nadstavba)

bod 5         - orient .riešená v pol 116 a 117

bod 6         - kuchyn linky - ich demontáž rozpoctovana v pol 109

bod 7         - plesne nerozpoctovane

 bod 8 SO 03  - prístresok orient.  rieseny pol č 47 a 48  demont a montaz oplastenia stien

* Odpoved. Treba sa drzat podkladov z projektu PO. Je vela vyrobcov poziarnych dvier. Z hladiska transparentnosti neboli urcene presny typ dvier. Nacente podla projektu PO co ste dostali k dispozicii, vcetne vnutornych.
* vysvetlenie vykazu vymer- zadania

SO 01

1. nove vnutor. omietky sa rozpoctovali len v rozsahu novych prieckovych

    konstrukcii hr. 80 mm a 100 mm -( pol.č 8+pol č9)x2 a omietnutie

     zamurovaneho dver.otvoru medzi miest. 1.14 a 1.16

  (4,025+39,136)\*2 = 86,322 m2 + (1,15\*2,0)\*2=90,922 m2

        rozdiel 4,6 m2  v zadaní

2. vybur vnutor obkladov 67,536 m2 - chyba dorozpoctovat vyrovnanie podkladu

     pol.č 58                                           hrub vnutor. omietkou 67,536 m2

3. pol.č. 56 otlcenie vnutor. omietok stien... 15,34 m2  rozpoctoval sa

                   len rozsah prac pri novych okenn. a dver. otvorov

                   plesne sa nerozpoctovali

S úctou,

Ing. Miroslav Daniš

referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra