**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**1. Názov predmetu zákazky: Interiérové vybavenie - POO - komunikácia s obeťami trestných činov“ (ID zákazky 34637)**

Predmetom zákazky je zabezpečenie vybavenia interiéru POO (kancelársky nábytok, kovový nábytok, interiérové vybavenie), komunikácia s obeťami trestných činov podľa potreby informačných kancelárií pre obete – KMV, odbor prevencie kriminality a s tým súvisiace služby (dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a jeho montáž) ktoré budú využívané pre potreby MV SR.

**2. Hlavný kód CPV:**

39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

39112000-0 Stoličky

39112100-1 Jedálenské stoličky

39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky

39113100-8 Kreslá

39113200-9 Lavice s operadlom

39143112-4 Matrace

39151100-6 Regály

39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice

39122000-3 Skrine a knižnice

**3. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

- dodanie tovaru do miest dodania,

- vyloženie tovaru v miestach dodania,

- montáž na miestach dodania

**4**. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

**5**. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

**6**. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

**7**. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

**8. Lehota plnenia je:** do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

**9. Miestami dodania sú:**

Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR – Oddelenie všeobecných komodít, Sklad MV SR – Limbach

**10. Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Názov položky** | **Množstvo** | **Špecifikácia** | **Vlastný návrh plnenia**  **(doplní uchádzač)**  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
|  |  |  |  | **Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. | **Kancelárska stolička so sieťovým operadlom** | 13 ks | Kancelárske stolička | N/A |  |
| Synchrónny mechanizmus s aretáciou v ľubovoľnej polohe | N/A |  |
| Nastavenie sily protiváhy | N/A |  |
| Čalúnená bedrová opierka | N/A |  |
| Oceľová chromovaná báza | N/A |  |
| Výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou | N/A |  |
| Materiál operadla – sieťovina | N/A |  |
| Materiál opierky hlavy a bokov operadla – koženka alebo látka |  | N/A |
| Materiál opierky hlavy a bokov operadla – koženka alebo látka |  | N/A |
| Materiál sedáku – látka | N/A |  |
| Nosnosť min. 120 kg |  | N/A |
| Farba sieťoviny čierna | N/A |  |
| Farba koženky alebo látky čierna | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Konferenčná stolička so sieťovým operadlom** | 10 ks | Konferenčná stolička so sieťovým operadlom | N/A |  |
| Čalúnený sedák: zloženie min. 100% polyester |  | N/A |
| Pevné plastové podrúčky | N/A |  |
| Pevná chrómovaná konštrukcia | N/A |  |
| Nosnosť min. 120kg |  | N/A |
| Stohovateľňá | N/A |  |
| Farba rámu čierna | N/A |  |
| Farba čalúnenia čierna | N/A |  |
| Farba sieťky čierna | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Kontajner** | 14 ks | Rozmer – (šírka) 42 x (výška) 60 x (hĺbka) 60 cm povolené rozpätie +/- 10% |  | N/A |
| Dosky korpusu a zadná stena kontajnera vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 1,8 cm |  | N/A |
| Obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe buk, olepené min. 0,2 cm ABS hranou v rovnakom odtieni |  | N/A |
| Kontajner vybavený min. 3 zásuvkami |  | N/A |
| Zásuvky vyrobené z rovnakého materiálu a v rovnakom odtieni ako korpus | N/A |  |
| Čelá zásuviek olepené min. 0,2 cm ABS hranou |  | N/A |
| Dno zásuviek vyhotovené z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm |  | N/A |
| Čelá zásuviek vybavené plastovými úchytkami v tvare oblúka s min. dĺžkou 15 cm striebornej farby |  | N/A |
| Kontajner vybavený štyrmi otočnými kolieskami | N/A |  |
| Dezén – buk | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Kovová skriňa policová veľká** | 6 ks | Rozmer skrine: | N/A | N/A |
| Výška: min. 180 – max. 200 cm |  | N/A |
| Šírka: min. 80 - max. 95 cm |  | N/A |
| Hĺbka: min. 40 - max. 50 cm |  | N/A |
| Počet políc: min. 4 |  | N/A |
| Minimálna nosnosť police: min. 40 kg |  | N/A |
| Dvojdverová skriňa s vystuženými krídlami dverí | N/A |  |
| Zámok – cylindrický, vrátane 2 kľúčov | N/A |  |
| Výškovo nastaviteľné police | N/A |  |
| Zváraná konštrukcia | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Polica nástenná veľká** | 12 ks | Materiál – laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 3,8 cm |  | N/A |
| Dekor LDTD – slonová kosť | N/A |  |
| Rozmer – (šírka) 100 x (hĺbka) 23 cm cm povolené rozpätie +/- 10% |  | N/A |
| Súčasťou police je nosný kovový mechanizmus, ktorý sa ukotví do steny a na ktorý sa polica nasunie | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Pracovný stôl** | 12 ks | Rozmer – (dĺžka) 180 x (hĺbka) 80 x (výška) 75 cm povolené rozpätie +/- 10% |  | N/A |
| Materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm |  | N/A |
| Obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe buk | N/A |  |
| Pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe buk |  | N/A |
| Obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom | N/A |  |
| Kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá | N/A |  |
| Úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu | N/A |  |
| Nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou | N/A |  |
| Vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba buk s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 160 cm |  | N/A |
| Dezén – buk | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Skriňa kombinovaná  3 police** | 8 ks | Rozmer – (výška) 130 x (šírka) 80 x (hĺbka) 40 cm povolené rozpätie +/- 10% |  | N/A |
| Korpus, police a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 1,8 cm |  | N/A |
| Povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom | N/A |  |
| Korpus a police vo farbe buk | N/A |  |
| Dvierka vo farbe slonová kosť | N/A |  |
| Hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok |  | N/A |
| Odkladacia časť za dvierkami predelená na dve rovnaké časti 1 policou | N/A |  |
| Chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm |  | N/A |
| Pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok | N/A |  |
| Plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm |  | N/A |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Stolík konferenčný, tvar elipsa, tubusová noha guľatá** | 5 ks | Rozmer – (dĺžka) 120 x (hĺbka) 55 x (výška) 60 cm povolené rozpätie +/- 10% |  | N/A |
| Konferenčný stolík vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 2,5 cm |  | N/A |
| Doska obojstranne potiahnutá melanínom vo farbe buk | N/A |  |
| Hrany dosky olemované min. 0,2 cm ABS hranou |  | N/A |
| Povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom, ktoré sa bežne používajú v kanceláriách, voči chemikáliám a tukom | N/A |  |
| Kovové tubusové nohy stolíka s priemerom min. 6 cm, povrchovo upravené práškovým smaltom v odtieni siva |  | N/A |
| Úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu | N/A |  |
| Dezén – buk | N/A |  |
| Výrobca |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| 9. | **Vešiaková stena** | 6 ks | Rozmer – (výška) 120 x (šírka) 40 cm povolené rozpätie +/- 10% |  | N/A | |
| Vešiaková stena vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 1,8 cm |  | N/A | |
| Dezén – buk | N/A |  | |
| Povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom | N/A |  | |
| Polica na odkladanie vecí v hornej časti, s hĺbkou min. 20 cm, nosnosť police min. 2 kg |  | N/A | |
| Hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky |  | N/A | |
| Na doske budú pod policou namontované 2 ks kovové vešiaky striebornej farby | N/A |  | |
| Dva malé háčiky vyhnuté do strán a v strede jeden veľký háčik | N/A |  | |
| Výrobca |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*