**Špecifikácia - príloha A**

**- objekt Sklad MTZ Jurajov Dvor -**

**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ Profil : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**


1780mm x 1750mm plastové okno dvojkrídlové s ventilačkou napravo 5K / biela 6

○ horizontálna žalúzia celotieniace vyhotovenie 6 6K / biela 12

○ siete proti hmyzu pevné vkladacie 6 6K / biela 6

○ vonkajšie parapety 6 6K / biela 6

○ vnútorné parapety 6 6K / biela 6



- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž betónového okna a odvoz okna


○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu





**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ Profil : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER


○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

1880mm x 650mm plastové okno dvojkrídlové sklopné 5K / biela 12

○ horizontálna žalúzia celotieniace vyhotovenie 6 6K / biela 24

○ siete proti hmyzu pevné vkladacie 6 6K / biela 12



**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž železných okien a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu



**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ Profil : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER


○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

1240mm x 650mm plastové okno jedno krídlové sklopné 5K / biela 1

○ horizontálna žalúzia celotieniace vyhotovenie 6 6K / biela 1

○ siete proti hmyzu pevné vkladacie 6 6K / biela 1



**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž železných okien a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu



**Špecifikácia - príloha A**

**- objekt ZTI Jurajov Dvor -**

**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ Profil : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER


○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

4180mm x 850mm Plastové okno šesťdielna zostava s pevnými oknami na stranách sklopné okná na pákový mechanizmus 5K / biela 1

○ vonkajšie parapety 6 6K / biela 1

○ vnútorné parapety 6 6K / biela 1



- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž plastového okna vo výške a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu





**Špecifikácia - príloha A**

**- Výpravňa autobusov Bojnická Jurajov Dvor -**

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

1160mm x 1800mm Hliníková trojdielna zostava s panelom a výsuvným oknom AL / biela 2

○ vnútorné parapety 6 6K / biela 2



Sklo

Plastová výplň 24mm

Sklo

- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž dreveného okna a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vnútorný parapet pre okno výsuvné je potrebné zachovať dizajn podľa pôvodného parapetu ako na fotke

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ vybúranie a zamurovanie pôvodného okna 1ks rozmer 1160mm x 1800mm + (sieť a omietka) nakoľko sa počet okien v miestnosti z pôvodného počtu tri zmení na dve





Zamurovať