Obstarávateľ: **Monika Mojžišová - SHR**

IČO: **36110736**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky:** **Hĺbkový kyprič/podryvák**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka hĺbkového kypriča/podryváka.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Ks** | **Parametre** |
| **1.** | **Hĺbkový kyprič/podryvák** | **1** | Pracovný záber 3m |
|  |   |   | Pracovná hĺbka podrývanie od 15 do 40 cm |
|  |   |   | Strižné istenie pracovných orgánov proti preťaženiu (min. hmotnosť na prekonanie poistného prvku 1 100 kg) |
|  |   |   | Ťahová sila na jedno pracovné teleso je cca 25 HP |
|  |   |   | Minimálny počet pracovných telies 6ks s meniteľným rozostupom |
|  |   |   | Pevný rám profil rozmeru (min. 200x200 mm) |
|  |   |   | Priechodnosť pod rámom (min. 1 150 mm) |
|  |   |   | Spracovávaný povrch zostáva minimálne rozrušený a bez veľkých hrúd bez povrchového kyprenia |
|  |   |   | Zadný trojbodový záves pre agregáciu s ďalším strojom ( ako súčasť rámu podriváka) |
|  |  |  | 2 parkovacie nohy |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).