Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk

Technická špecifikácia predmetu zákazky: **Dermatom systém**

*Vyplní uchádzač*

|  |
| --- |
| ***Ponuku predkladá***  |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia:  |  |
| Doba dodania: | **Do 31.12.2022** |
| Požadovaný počet:  | **zariadenie na odber kožného štepu – 1 ks****sterilizačný kontajner – 1 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| **Zariadenie na odber kožného štepu**  | **1 ks** |  |
| titánový povrch | Áno |  |
| výkon  | min. 220W |  |
| oscilácie  | min. 0-6500/min |  |
| zdvih listu  | min. 3,1 mm |  |
| nastavenie šírky rezu bez nutnosti použitia kľúča | Áno |  |
| nastaviteľná hrúbka rezu (v krokoch 1/10 mm) | Áno |  |
| hrúbka rezu  | 0,2 – 1,2 mm |  |
| šírka rezu  | max. 78 mm |  |
| oddeliteľná riadiaca elektronika motora (nesterilizuje sa spolu s telom, je samostatná alebo v akumulátore) | Áno |  |
| bez nutnosti sterilizovať akumulátor | Áno |  |
| možnosť výmeny akumulátora počas operácie, bez porušenia sterility | áno |  |
| akumulátor  | 1 ks |  |
| kompatibilita s nabíjacím systémom Aesculap | áno |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| **Sterilizačný kontajner**  | **1 ks** |  |
| Materiál vane kontajneru je eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu | Áno |  |
| Materiál veka kontajneru je hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu  | Áno |  |
| Rozmery kontajnera spĺňa normy EN | Áno |  |
| Farebné odlíšenie identifikačných štítkov, popisy v slovenskom jazyku a značenie kontajnerov strojovo čitateľným kódom | Áno |  |
| Filtrový systém - integrované filtre pre opakované použitie v súlade s EN 868 časť 2, filter je validovaný na min. 5000 umývacích a sterilizačných cyklov | Áno |  |
| Kontajner možno stohovať bez neprimeraného namáhania (stlačenia) tesnenia veka | Áno |  |
| Stabilita stohovaných kontajnerov spĺňa EN 868 | Áno |  |
| Nerezové sitá sú vypaľované laserom, neprepletané, možnosť vybavenia nerezových sít nôžkami pre stabilné stohovanie | Áno |  |
| Výrobca je certifikovaný ISO | Áno |  |
| Kompatibilita s kontajnerovým systémom Aesculap na pracovisku | Áno  |  |
| Systém uchytenia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii | 1 ks |  |