|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Sejačka na presný výsev“** |
| ***Prijímateľ:*** | **Poľnohospodárske podielnícké družstvo so sídlom v Králi****Kráľ č.76, 980 45** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:******Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota Min.** | **Požadovaná hodnota Max.** | **Uveďte****Spĺňa/Nespĺňa**(Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| Ťahaná sejačka | 6 riadková |   |  |
| Vzdialenosť riadkov | 700 mm | 800 mm |  |
| Pracovná šírka  | 4,2 m | 4,8 m |  |
| Transportná šírka | 3,0 m | 3,3 m |  |
| Objem zásobníka hnojiva  |  | Do 1300 l  |  |
| Hmotnosť stroja s prihnojovaním  | 2700 kg  | 3300 kg  |  |
| Každá výsevná jednotka má vlastný elektromotor pre hnojivo resp. osivo | áno |   |  |
| Hnojenie súčasne so sejbou | áno |  |  |
| Hydraulicky ovládené operné kolesá | áno |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |