Obstarávateľ: FRUCTOP, s.r.o., Ostratice 144, 956 34

IČO: 34 106 022

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Externá vykurovacia jednotka**

**Opis predmetu zákazky:** externá vykurovacia jednotka na báze bezplameňového horenia drevených peliet na ochranu proti mrazom v ovocných výsadbách

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o identický predmet obstarania, tak spoločnosť FRUCTOP, s.r.o. uskutočňuje prieskum trhu aj za partnerov projektu PD Čachtice a spoločnosť M Consult.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Ks** | **Parametre** |
| **1.** | **Externá vykurovacia jednotka** | **3400** | výška: 700-1000mm |
|  |   |   | priemer: 200-250mm (±10mm) |
|  |   |   | materiál: dierovaný plech, hrúbka 1mm |
|  |   |   | počet radov s dierami: 9 až 15 |
|  |   |   | počet dier v jednom rade: min. 4, max. 9 |
|  |   |   | vzdialenosť dier horizontálne: 70-140mm |
|  |   |   | vzdialenosť dier vertikálne: 55-110mm (±5mm) |
|  |   |   | priemer dier: min. 11mm (±2mm), max. 18mm (±2mm) |
|  |   |   | palivo: drevené pelety, drevené brikety, drevené polienka |
|  |   |   | minimálna doba tlenia/horenia: 6 hod. |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).