|  |
| --- |
| **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY** |
| **Predmet zákazky:**  **Asanácia objektov kasární v Kremnici pre výstavbu detenčného ústavu** |
|  |
| *Asanácia objektov kasární v Kremnici na základe projektovej dokumentácie pre búracie práce v areáli PN Kremnica pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici.*  *Asanácia prebehne na základe Rozhodnutia Stavebného úradu mesta Kremnica z 13.10.2022, ktoré povoľuje odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /.*   * ***Sklad jednoposchodový*** *– súpisné číslo* ***1414,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/9*** * ***Sklad jednoposchodový*** *– súpisné číslo* ***1415,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/8*** * ***Sklad prízemný*** *– súpisné číslo* ***1416,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/7*** * ***Oceľový prístrešok*** *– súpisné číslo* ***1417,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/6*** * ***Sklad prízemný*** *– súpisné číslo* ***1418,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/5*** * ***Garáže a sklad*** *– súpisné číslo* ***1419,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/4*** * ***Dielňa*** *– súpisné číslo* ***1420,*** *parc. č.* ***C-KN 1179/3***   *v katastrálnom území* ***Kremnica,***  *Popis stavieb navrhnutých na odstránenie:*  *SO 001.1 – Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414, parc. č. C-KN 1179/9 – dvojpodlažný objekt*  *s pôdorysnými rozmermi 45,25 m x 14,05 m, s výškou plochej pultovej strechy cca 7,5 m; obvodové a vnútorné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP; objekt je vybavený rozvodmi vody, kanalizácie a elektrickej energie s napojením na areálové rozvody technickej infraštruktúry;*  *odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane prípojok inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch.*  *SO 001.2 – Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1415, parc. č. C-KN 1179/8 – dvojpodlažný objekt*  *s pôdorysnými rozmermi 45,25 m x 14,05 m, s výškou plochej pultovej strechy cca 7,5 m; obvodové a vnútorné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP; objekt je vybavený rozvodmi vody, kanalizácie a elektrickej energie s napojením na areálové rozvody technickej infraštruktúry;*  *odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane prípojok inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch.*  *SO 001.3 – Sklad prízemný – súpisné číslo 1416, parc. č. C-KN 1179/7 – jednopodlažný objekt*  *s pôdorysnými rozmermi 78,95 m x 11,80 m, s výškou sedlovej strechy cca 7,5 m a s okrajovými dvojpodlažnými prístavbami s plochou pultovou strechou; obvodové a vnútorné steny pozostávajú*  *z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP; objekt je vybavený rozvodmi vody, kanalizácie*  *a elektrickej energie s napojením na areálové rozvody technickej infraštruktúry; odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane prípojok inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch.*  *SO 001.4 – Oceľový prístrešok – súpisné číslo 1417, parc. č. C-KN 1179/6 – jednopodlažný objekt*  *s pôdorysnými rozmermi 27,15 m x 12,30 m, s výškou pultovej strechy cca 7,5 m; obvodové steny pozostávajú z kombinácie oceľovej rámovej konštrukcie opláštenej vlnitým plechom; objekt nie je napojený na areálové rozvody technickej infraštruktúry; odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane okolitých*  *spevnených plôch.*  *SO 001.5 – Sklad prízemný – súpisné číslo 1418, parc. č. C-KN 1179/5 – jednopodlažný objekt*  *s pôdorysnými rozmermi 52,25 m x 11,80 m, s výškou sedlovej strechy cca 7,5 m a s okrajovými dvojpodlažnými prístavbami s plochou pultovou strechou; obvodové a vnútorné steny pozostávajú*  *z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP; objekt je vybavený rozvodmi vody, kanalizácie*  *a elektrickej energie s napojením na areálové rozvody technickej infraštruktúry; odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane prípojok inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch.*  *SO 001.6 – Garáže a sklad – súpisné číslo 1419, parc. č. C-KN 1179/4 – jednopodlažný objekt*  *s pôdorysnými rozmermi 61,70 m x 11,80 m, s výškou sedlovej strechy cca 7,5 m a s okrajovými dvojpodlažnými prístavbami s plochou pultovou strechou; obvodové a vnútorné steny pozostávajú*  *z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP; objekt je vybavený rozvodmi vody, kanalizácie*  *a elektrickej energie s napojením na areálové rozvody technickej infraštruktúry; odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane prípojok inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch.*  *SO 001.7 – Dielňa – súpisné číslo 1420, parc. č. C-KN 1179/3 – jednopodlažný objekt s pôdorysnými rozmermi 13,60 m x 6,75 m, s výškou pultovej strechy cca 7,5 m; obvodové a vnútorné steny pozostávajú*  *z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP; objekt je vybavený rozvodmi vody, kanalizácie*  *a elektrickej energie s napojením na areálové rozvody technickej infraštruktúry; odstránenie stavby bude v celom rozsahu, vrátane prípojok inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch.*  **Predmet zákazky musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorá je prílohou č. 11 súťažných podkladov.** |
| **Miesto plnenia:** Sídlo zhotoviteľa, sídlo verejného obstarávateľa a areál Psychiatrickej nemocnice v Kremnici |