**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom tejto zákazky je dodanie 1100 l zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

**Vysvetlenie:**

\* Uchádzač uvedie konkrétny parameter tovaru ak je ho možné vyjadriť číslom, a uvedie áno (ak požiadavku nádoba spĺňa) / nie (ak nádoba požiadavka nespĺňa) k ponúkanej zbernej nádobe

\*\*Uchádzač uvedie konkrétneho výrobcu, typ, model ponúkanej zbernej nádoby a krajinu pôvodu tovaru

|  |
| --- |
|  |

Vyplní uchádzač

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis 1100 l plastovej nádoby** | **Hodnota / charakteristika** | **Spĺňa požiadavku Parameter Áno/ Nie\*** |
| Výrobca/Typ/Model Zbernej\*\* |  | |
| Objem | **1100 l** |  |
| Európska norma – certifikát/ Osvedčenie tovaru o zhode | **EN 840 (840-1, 840-5 a 840-6),**  **a/ alebo RAL-GZ 951/1 najvyšší štandard kvality** |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium. |  |
| Veko/hlavná časť | vo farbe tela nádoby, rukoväte pre otváranie veka, veko bez vhadzovacieho otvoru |  |
| Farba nádoby a veka | Podľa druhu odpadu: **čierna** na zmesový komunálny odpad, **modrá** – papier, **žltá** – plast |  |
| Telo nádoby | Priestor pre upevnenie čipu, prípadne vlisovanie čipu RFID, hrana pre zabránenie hromadenia vody ako ochrana proti primrznutiu veka  Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujú bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie  Pre čierne nádoby na zmesový komunálny odpad požadujeme otváranie veka zabezpečené nášľapným systémom na nožné otváranie. |  |
| **Predpokladané množstvo spolu** | Zberná nádoba na komunálny odpad 1100 L:  **čierna na ZKO - 650 ks,**  **modrá na papier - 600 ks,**  **žltá na plasty - 600 ks** | |
| Požaduje sa dodať tovar v čiastočnom demonte – kolieska nebudú primontované k nádobám okrem spodnej nádoby, do ktorej budú vložené ďalšie nádoby, ktorá bude mať namontované kolieska. Nádoby môžu mať namontované veká alebo budú veká dodané nenamontované k nádobe. | | |