|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Číslo a názov tovaru / Popis | Množstvo | Jednotková cena | Cena po zľave |  | Celkom |
| 0001 | **7736701309**  **LOGAMAX PLUS GB192-35IW** | 3,00 ks |  | EUR | EUR | EUR |
| 0002 | **63015978**  **HKA GB112/142/162** | 3,00 ks |  | EUR | EUR | EUR |

Sada guľových kohútov, prevedenie na omietku, vrátane vypúšťacieho ventilu a vývodu na pripojenie expanznej nádoby (1/2").

## 0003 **7099089** 3,00 ks EUR EUR EUR

**G-TA VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM**

Kompletný sifón vrátane vedenia odvodu kondenzátu z kotla a krycej rozety

## 0004 **87090024** 1,00 ks EUR EUR EUR

**ZÁKLADNÁ KASKÁDOVÁ SADA DN 160, DO 60KW**

Rozsah dodávky: 2 ks mriežka nasávania vzduchu, 2 ks rúra odvodu spalín DN 80 - 250 mm, 2ks rozšírenie DN 80 na DN 110, 2 ks revízne koleno DN 110 - 87°, sifón, koncový kus s odvodom kondenzátu a skrutkovacím krytom DN 160, zberná rúra krátka so šikmým vývodom DN 160, zberná rúra dlhá so šikmým vývodom DN 160, rúra odvodu spalín DN 160 - 500 mm.

## 0005 **87090064** 1,00 ks EUR EUR EUR

**ROZŠIRUJÚCA KAS. SADA DN 160, DO 60KW**

Rozsah dodávky: mriežka nasávania vzduchu, rúra odvodu spalín DN 160 - 250 mm, revízne koleno s dlhým nasávacím koncom DN 160 - 87°, zberná rúrka so šikmým otvorom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | **87090084** | 1,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **KASKÁDOVÁ SADA DO ŠACHTY DN 160** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rozsah dodávky: kryt na stenu, koncentrická prechodka stenou, koleno 87° s podperou a lištou, rozprený držiak - 6ks, nerezový kryt šachty, vyústenie do komína 500 mm.

## 0007 **87090397** 3,00 ks EUR EUR EUR

**RÚRA ODVODU SPALÍN DN 160, 2000 mm, PP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0008 | **7747310535** | 1,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **LOGAMATIC 4323 S MEC2** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Digitálny ekvitermický regulátor pre regulovanie vykurovacieho okruhu s monitorovaním zásobovania teplom prostredníctvom nastaviteľnej min. teploty rozkúrenia a max. doby rozkúrenia.V základnom prevedení pre riadenie jedného vykurovacieho okruhu so zmiešavacím ventilom, dobíjací zásobník ako tepelný zdroj. V kombimbinácii s funkčnými modulmi FM456,FM457, alebo FM458 použitý na reguláciu kotlov s Logamatic EMS môže regulovať kaskády až ôsmich EMS kotlov. Rosah dodávky: vrátane snímača vonkajšej teploty a ovládacia jednotky MEC2, snímač teploty prívodu FZB. Počet voľných miest na vkladanie : 4. Pripojovacie napätie: 230 V/ 50 Hz, poistka 10A.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009 | **30009063** | 1,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **MODUL FM457** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kaskádový modul pre riadenie štyroch kotlov vybavených horákovou automatikou UBA1.5, 3.0 alebo SAFe. Rozsah dodávky: snímač teploty hydraulickej výhybky

Použitie: regulátory Logamatic 4121/22, 4323

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | **30004874** | 2,00 | kus |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **MODUL FM442** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prevádzkový modul pre riadenie dvoch vykurovacích okruhov so zmiešavacím členom. Rozsah dodávky: 1×príložný snímač teploty vykurovacieho okruhu.

Použitie: regulátory Logamatic 4000 okrem 4212.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Číslo a názov tovaru / Popis | Množstvo | Jednotková cena | Cena po zľave |  | Celkom |
| 0011 | **63012831** | 2,00 ks |  | EUR | EUR | EUR |
|  | **AS 1,6** |  |  |  |  |  |
| 0012 | **KA030ALCC** | 1,00 ks |  | EUR | EUR | EUR |
|  | **ERAL30 - ÚPRAVŇA VODY** |  |  |  |  |  |
| 0013 | **8688500**  **FILLCONTROL AUTO COMPACT** | 1,00 Stk |  | EUR | EUR | EUR |
| 0014 | **7747308199** | 1,00 ks |  | EUR | EUR | EUR |
|  | **NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2** |  |  |  |  |  |

Zariadenie na neutralizáciu kondenzátu. Obsahuje plastovú nádrž s neutralizačným granulátom. Pripojovacie rozmery G 1". Inštalácia priamo do kotla Logano plus GB312.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0015 | **7260107** | 3,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **REFLEX EX. NÁDOBA NG 25/6 W** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pre vykurovacie a chladiace sústavy. Dovolená prevádzková teplota 120 °C. Inštalačné rozmery (priemer/ výška): 280/465 mm. Pripojenie: R 3/4".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0016 | **7611000**  **REFLEX KS 8-25** | 3,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
| 0017 | **7613000**  **REFLEX MK 3/4** | 3,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
| 0018 | **8215400** | 1,00 | Stk |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **REFLEX EX.NÁDOBA S 300, ŠEDÁ, 10 BAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | **7613100** | 1,00 | ks |  | EUR |  | EUR |  | EUR |
|  | **REFLEX MK 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |