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1.- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY
Názov stavby : 
Rekonštrukcia lesnej cesty Sklabinská dolina – I. etapa Tále
Stupeň 
: 
projekt stavby
Miesto stavby : 
Sklabiňa, k. ú. Sklabiňa

Okres : 

Martin

Kraj : 


Žilinský

Charakter stavby : 
Rekonštrukcia (obnova)
Odvetvie : 

dopravné stavby

Projektant : 

Ing. Ivan Klein

1.2.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA
Názov investora :
Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa

1.3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Ako podklady pre vypracovanie projektu stavby slúžia nasledovné:
· geodetické zameranie ( výškový systém - Balt p.v., súradnicový systém JSTK )
· katastrálne mapy lokality
· súvisiace STN a predpisy
· TP 170  Navrhovanie vozoviek pozemných komunikácií, 09/2010
· konzultácie a prejednania so zainteresovanými organizáciami

· Zákon NR SR č.124/2006 Z. z.

„O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“

· Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z. z.

„Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení“

· Vyhláška SÚBP č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006  Z. z.

„O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“

· Nariadenie vlády SR č. 395/2006  Z. z.

„O minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006  Z. z.

„O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“

1.4.  ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VÄZBY
Predložený projekt rieši opravu povrchu a údržbu premostení, odvodňovacích cestných priekop a priepustov existujúcich lesných ciest v Sklabini. Lesné cesty budú asfaltové a napojené na jestvujúcu sieť lesných ciest. Rozsah PD je stanovený zadávacími podmienkami investora ako projekt stavby.

1.5  DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Dopravné riešenie v tejto dokumentácii je zamerané na opravu existujúceho povrchu lesných ciest na mieste existujúcich asfaltových ciest, ktorý bol poškodený počas ťažby dreva z prírodnými katastrofami zničených lesných porastov a následných jarných prívalových dažďoch.

Oprava lesných ciest je navrhnutá tak, aby zabezpečila potrebnú obslužnosť pri obnove lesa v zničených porastoch.
2.  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
SO-01  ÚSEK 1
Navrhovaná oprava lesnej cesty úsek 1 v Sklabini – Sklabinskej doline umožní sprístupnenie spomenutých zničených lesných porastov v tejto lesnej lokalite.

Oprava lesnej cesty je navrhnutá v trase existujúcej cesty. Šírka jazdného pruhu lesnej cesty bude 4,0 m v kategórii 1L 5,0/30 v km 0,000÷0,500 a šírka jazdného pruhu 3,5 m v kategórii 1L 4,5/30 v km 0,500÷0,950

Návrh opravy bude pozostávať z opravy asfaltového krytu, tak že existujúci narušený asfaltový kryt sa vyspraví a následne sa nanesie nový asfaltobetónový kryt. V mieste vyjazdených koľají bude väčšia hrúbka asfaltovej vrstvy. Dĺžka cesty úseku 1 bude 950m m.

Ďalej bude opravený, prečistený existujúci rigol od nánosov, resp. tam kde je zasýpaný. Rigol bude zemný a spevnený zatrávnením. Dĺžka zemného rigola v úseku 850 m, Z rigola bude odvádzaná voda na druhú stranu cesty pomocou priepustov existujúcich priepustov, ktoré budú tiež v rámci údržby vyčistené. Krajnica bude zahumusovaná a zatrávnená.

SO-02  ÚSEK 2
Navrhovaná oprava lesnej cesty úsek 2 v Sklabini – Sklabinskej doline umožní sprístupnenie spomenutých zničených lesných porastov v tejto lesnej lokalite.

Oprava lesnej cesty je navrhnutá v trase existujúcej cesty. Šírka jazdného pruhu lesnej cesty bude 3,5 m v kategórii 1L 4,5/20.

Návrh opravy bude pozostávať z opravy asfaltového krytu, tak že existujúci narušený asfaltový kryt sa vyspraví a následne sa nanesie nový asfaltobetónový kryt. V mieste vyjazdených koľají bude väčšia hrúbka asfaltovej vrstvy. Dĺžka cesty úseku 2 bude 406 m.

Ďalej bude opravený, prečistený existujúci rigol od nánosov, resp. tam kde je zasýpaný. Rigol bude zemný a spevnený zatrávnením. Dĺžka zemného rigola pri úseku2 bude 38 m, dláždeného rigola 220 m. Z rigola bude odvádzaná voda na druhú stranu cesty pomocou existujúcich priepustov, ktoré budú tiež v rámci údržby vyčistené. Krajnica bude zahumusovaná a zatrávnená.

Konštrukcia vozovky
Úsek 1 a úsek 2

- asf. betón  ACo 11





  40 mm


- postrek infiltračný PI, EK



         0,5 kg/m2

- asf. betón  ACp 16+





  60 mm


- postrek infiltračný PI, EK



         0,5 kg/m2
  existujúca asfaltová cesta


Spolu:







100 mm

Zásady odvodnenia
Odvodnenie vozovky opravovaných lesných ciest je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom, tak ako je to v súčasnosti do existujúceho systému povrchový rigolov alebo voľne do terénu – svahu od cesty. Voda z cesty bude odvádzaná pomocou priepustov do potokov v súbehu s cestami.
3.  VŠEOBECNÉ POKYNY PRE VÝSTAVBY
Hlavné zásady postupu výstavby
Pre výstavbu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie:

- vytýčenie staveniska

- výkopy

- čistenie a hĺbenie rigola

- vyspravenie výtlkov

- položenie konštrukčných vrstiev vozovky

- dokončovacie práce

Vytýčenie komunikácií sa vykoná v zmysle STN 01 3419.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby
Zemné práce na komunikácii neovplyvnia režim podzemných vôd. Komunikácia nevedie ochranným pásmom vodného zdroja.

Požiadavky na údržbu a bezpečnosť cestnej premávky
Po dokončení stavby projektovaného objektu bude správa a údržba odovzdaná správcovi. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom, ktorý vychádza z STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110. Údržba bude pozostávať z kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia a úprav vegetačného krytu svahov zemného telesa.

Bezpečnosť pri práci
Stavebné práce spojené s opravou komunikácií je potrebné vykonávať podľa platných noriem a zachovať všetky bezpečnostné predpisy.

Z hľadiska ochrany pracovníkov je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Pracovníci pohybujúci sa po ceste musia byť vybavený výstražným odevom podľa príslušných predpisov ( ZP – zákon 124/2006 Zb. z., zákon 8/2009 Zb. z. a súvisiacich doplnkov ).

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396 Z. z.  z 24. máj 2006.

Všetky práce, týkajúce sa výstavby objektov dopravných stavieb, musia byť robené podľa platných predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlášky č. 147/2013 Zb. z., „ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností“ a Zákona NR SR č.124/2006 Zb. z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.
Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. Investor a dodávateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ich odstránení alebo na ich obmedzení. V navrhovanej stavbe sa nenachádzajú zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce.

4.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa dodržať nasledovné opatrenia:

· plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu.

· dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných tokov, ochrane životného prostredia.

· zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkopy a označiť výstražnými nápismi.

· čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na obslužnú komunikáciu.

· pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré trasy komunikácií križujú alebo sú vedené v súbehu. 

5.  DRUHY ODPADOV
Počas opravy komunikácií budú vznikať nasledovné odpady:
Druhy odpadov podľa zákona 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Charakteristika odpadu vznikajúceho počas výstavby je uvedená v nasledujúcej tabuľke :

č. skupiny, podskupiny
 Názov skupiny, podskupiny          Kategória odpadu
STAVEBNÉ ODPADY

17 03

BITÚMENOVE ZMESI, UHOLNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY
17 03 02
Bitúmenové zmesi neobsahujúce

nebezpečné látky 
.....................................................
O
Živičný inertný materiál z komunikácií bude odvezený na skládku určenou investorom
17 05

ZEMINA Z VÝKOPOV

17 05 04
Zemina a kamenivo, neobsahujúce



nebezpečné látky 
......................................................
O
17 09

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácíí-iné 
........
O
Vytlačená kubatúra zeminy z výkopov, materiál z demolácií bude odvezená na skládku určenou investorom
Vysvetlivky
O – ostatný odpad
MATERIÁLOVÁ BILANCIA :
Viď výkaz výmer.
B.- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

