|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní  | **Obec Streda nad Bodrogom**  |
| Názov zákazky:  | **Technika pre projekty - Zberný dvor a Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom**  |
| 5.časť predmetu zákazky  | **Technika - Kompostáreň**  |

**Kolesový traktor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov výrobcu**  | *Uviesť* |
| **Typ stroja**  | *Uviesť* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jed­not­ka** | **Mi­ni­mum** | **Ma­xi­mum** | **Presne/****Požiadavka**  | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkaný parameter** **uviesť presný údaj**  |
| Kolesový traktor nový nepoužitý  | ks |  |  | 1 |  |
| Objem motora | litrov | 4,3 |  |  |  |
| Počet valcov | ks | 4 |  |  |  |
| Menovitý výkon motora  | HP | 100 |  |  |  |
| Objem palivovej nádrže | litrov | 130 |  |  |  |
| Rozsah rýchlostí vpred | stupňov | 24 |  |  |  |
| Rozsah rýchlostí vzad | stupňov | 24 |  |  |  |
| Plazivé rýchlosti s rýchlosťou pojazdu | m/h |  | 500 |  |  |
| Maximálna dosahovaná rýchlosť | km/h | 40 |  |  |  |
| Prietok hydraulického čerpadla | l./min. | 80 |  |  |  |
| Počet vonkajších hydraulických okruhov vzadu | pár | 2 |  |  |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa – zadný | ot./min. | 540 / 1 000 |  |  |  |
| Zadné hydraulické ramená  | kategórie  | II. |  |  |  |
| Zdvihová kapacita zadných hydraulických ramien | kg | 3 600 |  |  |  |
| Výška stroja | mm |  | 3 000 |  |  |
| Traktor vybavený kabínou  |  |  |  | áno |  |
| Maximálna dovolená celková hmotnosť traktora | kg | 10 000 |  |  |  |

**Čelný nakladač ku kolesovému traktoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov výrobcu**  | *Uviesť* |
| **Typ stroja**  | *Uviesť* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jed­not­ka** | **Mi­ni­mum** | **Ma­xi­mum** | **Presne/****Požiadavka**  | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkaný parameter****uviesť presný údaj**  |
| Čelný nakladač nový, nepoužitý | ks |  |  | 1 |  |
| Kompatibilný s vyššie uvedeným traktorom |  |  |  | áno |  |
| Maximálna výška zdvihu  | m | 3,9 |  |  |  |
| Zdvíhacia sila pri max. výške  | t | 1,5 |  |  |  |
| Vysýpacia výška s vyklopenou lopatou | m | 2,8 |  |  |  |
| Rýchloupínacie prvky pre uchytenie príslušenstva |  |  |  | áno |  |
| Samovyrovnanie príslušenstva |  |  |  | áno |  |
| Pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej rýchlospojky |  |  |  | áno |  |
| Ovládanie pomocou joysticku z kabíny traktora |  |  |  | áno |  |
| Lopata  | m | 1,85 |  |  |  |
| Paletizačné vidly  |  |  |  | áno |  |

**Traktorový náves**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov výrobcu**  | *Uviesť* |
| **Typ stroja**  | *Uviesť* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jed­not­ka** | **Mi­ni­mum** | **Ma­xi­mum** | **Požiadavka**  | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkaný parameter** **uviesť presný údaj**  |
| Traktorový náves nový, nepoužitý | ks |  |  | 1 |  |
| Celková hmotnosť prívesu | kg | 12 500 |  |  |  |
| Užitočné zaťaženie | kg | 10 000 |  |  |  |
| Hydraulické vyklápanie na 3 strany |  |  |  | áno |  |
| Rozmery korby: dĺžka | mm | 4 900 |  |  |  |
|  šírka | mm | 2 300 |  |  |  |
| Výška bočnice | mm | 600 |  |  |  |
| Prevedenie náprav tandem |  |  |  | áno |  |

**Prekopávač kompostu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov výrobcu**  | *Uviesť* |
| **Typ stroja /zariadenia**  | *Uviesť* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jed­not­ka** | **Mi­ni­mum** | **Ma­xi­mum** | **Presne/ Požiadavka**  | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkaný parameter****Uviesť presný údaj**  |
| Prekopávač kompostu nový, nepoužitý | ks |  |  | 1 |  |
| Kompatibilný s vyššie uvedeným traktorom |  |  |  | áno |  |
| Výkonnosť | m3/h | 400 |  |  |  |
| Maximálna výška zakládky | m | 1,25 |  |  |  |
| Maximálna šírka zakládky | m | 2,5 |  |  |  |
| Pohon od vývodového hriadeľa traktora |  |  |  | áno |  |
| Dĺžka rotora | m | 2,25 |  |  |  |
| Celková šírka | m |  | 5 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov výrobcu**  | *Uviesť* |
| **Typ stroja**  | *Uviesť* |

**Navíjač geotextílie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jed­not­ka** | **Mi­ni­mum** | **Ma­xi­mum** | **Pres­ne/****Požiadavka**  | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkané parametre- uviesť presný údaj**  |
| Navíjač geotextílie nový, nepoužitý | ks |  |  | 1 |  |
| Kompatibilný s vyššie uvedeným traktorom |  |  |  | áno |  |
| Pripojenie k čelnému nakladaču traktora |  |  |  | áno |  |
| Pre geotextílie so šírkou 4 – 6 m |  |  |  | áno |  |
| Hydraulický pohon |  |  |  | áno |  |
| Pokrytie základky | m | 150 |  |  |  |
| Obojstranná navíjacia tyč |  |  |  | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požiadavka**  | **Uviesť**  |
| Doprava na mieste určenia verejným obstarávateľom  | Áno/nie |
| Lehota dodania – do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na základe výzvy objednávateľa  | Áno/nie  |
| Záruka: 24 mesiacov  | Áno/nie |
| Zaškolenie – min. pre 2 osoby určené verejným obstarávateľom v rozsahu min. 1 hod.  | Áno/nie  |
| Sprievodná dokumentácia: * + manuál – návod na použitie a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku
	+ servisná knižka pre vozidlo
	+ osvedčenie o evidencii vozidla (traktor, náves)
	+ povinná výbava – zoznam
	+ dokumentácia potrebná pre prevádzku dodaného vozidla s príslušenstvom podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem v čase dodania – najmä COC dokument
 | Áno/nie  |

v....................., dňa ..............................

...........................................

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača

(meno, priezvisko, funkcia)