**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***ŤAHANÝ POSTREKOVAČ***  |
| ***Obstarávateľ:*** | Názov: BIO INOVÁCIE, s.r.o.Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 BratislavaIČO: 17 081 751 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované min. parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie:**
 |
| p.č. | ***Položka, min. parameter*** |
| 1. | ***ŤAHANÝ POSTREKOVAČ*** na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín:- Pracovný záber ramien 36 metrov (18/36 m)- Objem nádrže na postrek 12000 litrov- Počet a rozdelenie sekcií 18 sekcií- Výkon čerpadla 500 l/min- Rozchod kolies 2250 mm- Nádrž na čistú vodu objem 500 litrov- Pneumatiky 520/85 R42- Tandemový podvozok s pneumatickým odpružením a zadnou riaditeľnou nápravou- Pevné oje s tlmením vibrácii a okom- Dvojokruhové pneumatické brzdy- Mechanicky ovládaná oporná noha- Bezpečnostná nádrž GFK s objemom 12000 litrov- Nádrž na čistú vodu 500 litrov- Priame mechanické zobrazenie úrovne objemu kvapaliny- Hydraulické sklápanie ramien a regulácia výšky- Horizontálne a vertikálne tlmenie ramena- Odpruženie ramena pružinami- Integrovaná ochrana proti nárazu- 50% hliníka pre nižšiu hmotnosť a väčšiu stabilitu- Elektropneumatická kompenzácia svahu- Dvoj-pozičný držiak postrekových dýz, vrátane jednej súpravy vstrekovacích dýz POM- Elektropneumatické riadenie tlaku- Hadica trysky 1/2 ʻʻ V2A, vzdialenosť držiakov dýz 50 cm- Piestové membránové čerpadlo s výkonom 500 l/min- 4 cestný sací ventil a 4 cestný programový ventil v tlakovom rozsahu- Filtrovanie kvapaliny pomocou veľkého sacieho a tlakového filtra s automatickým pneumatickým vypínaním preplachu- 15 l nádoba na umývanie rúk- 60 l indukčný zásobník so sacím injektorom- Pohyblivá 60 l primiešavacia nádržka s prstencovým preplachovaním, Tlačnými dýzami, dýzou na čistenie nádoby- Povinné osvetlenie na premávku po pozemných komunikáciách - Maják LED (E15LED)- ISOBUS terminál HD - GPS prijímač - 72 ks štvorpozičný držiak trysiek s pneumatickými ovládaním - Naklápanie ramien vrátane hydraulického regulačného ventilu - Digitálny ukazovateľ stavu naplnenia a ovl.- Aktívne plne-automatické ovládanie ramien - 4 US senzory - Paralelné sledovanie stopy - Automatické spínanie sekcii - Ovládanie pre variabilné riadenie aplikačného množstva pomocou 2 pozičných držiakov- výpočet rozdielnej dávky postreku v krivkách- systém automatického plnenia - Elektronicky riadené rotačné miešadlo a čistiaca jednotka - LED osvetlenie ramien pomocou 4ks LED reflektorov - Striekacia pištoľ v indukčnom centre- 3ʻʻ externé plniace pripojenie s Camlock, ventilom a filtrom - Riadené oje s hydraulickým ventilom a rozvodom - Plno automatické riadenie oja pre terminál ISOBUS + gyroskop + uhlový senzor + snímač sklonu a proporcionálny ventil- Osvetlenie indukčného centra - Hydraulická oporná noha - Kamerový systém 2x kamera + displej - Špeciálne skladanie v bode otáčania  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| ***ŤAHANÝ POSTREKOVAČ*** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |