**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Dojáreň s rýchlym odchodom pre ovce 2x24 – Muránska Dlhá Lúka*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Názov: BEK Agro Revúca, s.r.o.Sídlo: Muránska 404, 050 01 RevúcaIČO: 45976261 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie:**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Dojáreň pre ovce s rýchlim odchodom 2x24 s fixáciou, kŕmnym žľabom, násypníkmi |
| 2. | Pozinkované prevedenie dojárne |
| 3. | Nerezové mliečne potrubie s priemerom min 40mm max. 52mm s príslušenstvom |
| 4. | Podtlakové potrubie z hrubostennej plastovej rúry s priemerom min. 42mm max. 63mm |
| 5.  | Plastové dezinfekčné potrubie odolné voči teplej vode do 80°C |
| 6. | Doprava mlieka s nerezovou zbernou nádobou a mliečnym čerpadlom s príkonom od 0,55kW do 1,3kW |
| 7. | Mliečny tlakový filter dĺžky min. 455mm max. 600mm |
| 8. | Riadenie pulzov pomocou elektronických pulzátorov |
| 9. | Čistiaci automat s automatickým dávkovaním chémia a s automatickým ohrevom s príkonom min. 24kW |
| 10.  | Dojacie jednotky s dvojdielnymi strukovými puzdrami a silikónovými strukovými gumami |
| 11. | Dezinfekčné držiaky kompatibilné s dojacími jednotkami s uchytením na dezinfekčné potrubie s priemerom min. 38mm max.55 mm |
| 12. | Výveva olejová s výkonom od 1800l/min a s príkonom motora do 6,0 kW |
| 13. | Riadenie vývevy pomocou frekvenčného meniča |
| 14. | Chladiaci tank min. 1000 l 1 ks s čistiacim automatom priamo na nádrži, s chladiacim agregátom umiestneným priamo na nádrži, s automatickým vypúšťacím ventilom, s digitálnym ukazovateľom hladiny mlieka v nádrži |
| 15. | Chladiaci tank min. 2000 l 1 ks s čistiacim automatom priamo na nádrži, s chladiacim agregátom umiestneným priamo na nádrži, s automatickým vypúšťacím ventilom, s digitálnym ukazovateľom hladiny mlieka v nádrži |
| 16. | Montážne práce |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| ***Dojáreň s rýchlym odchodom pre ovce 2x24 - Muránska Dlhá Lúka*** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |