**PREDMET ZÁKAZKY**

**Súprava balistickej ochrany pre výkon služobnej činnosti**

**v objektoch a v služobných cestných vozidlách**

1. **Základná špecifikácia predmetu zákazky:**

Súprava balistickej ochrany pozostávajúca z dvoch štítov s priezorom, svetlom a prídavnou (odnímateľnou ) balistickou ochranou, štyroch kusov štítov s držadlom, balistickej ochrany modulárneho typu využitej v služobných cestných vozidlách so zabezpečením ochrany posádky vrátane ich hláv, určených pre štyri služobné cestné vozidlá.

**1.1 Stručný opis predmetu zákazky**

Súprava balistickej ochrany v zložení:

* 1.1.1 Balistický štít s priezorom, svetlom a prídavnou balistickou ochranou – počet kusov: 2
* 1.1.2 Balistický štít s držadlom – počet kusov: 4
* 1.1.3 Balistická ochrana vodiča (skladá sa z 3 dielov)

- Balistická ochrana chrbta a hlavovej opierky - počet kusov: 4

- Balistická prilba - počet kusov: 4

* 1.1.4 Balistická ochrana 2 spolujazdcov na zadných sedadlách

- Balistická ochrana ľavej a pravej strany a stredu zadných sedadiel- počet kusov: 4

- Balistická ochrana hláv 2 spolujazdcov – balistická prilba počet kusov: 8

**1.1.1 Balistický štít s priezorom, svetlom a prídavnou balistickou ochranou**

Rozmery balistického štítu (d x š): min. 53 x 99 cm, max. 56 x 106 cm

Hmotnosť štítu vrátane svetla a nosného systému: max. 28,5 kg

Farba: čierna

Prídavné svetlo: s diaľkovým ovládaním a možnosťou režimu svetla stroboskop, svietivosť min. 3000 lumenov

Batérie na prídavné svetlo: min. 2 ks

Nosný systém: áno

Rozmer priezoru (d x š): min. 8 x 35 cm a max. 10 x 40 cm

Balistická odolnosť štítu a priezoru: min. TBO 5 CZ podľa ČSN 39 5360 a VPAM 7 podľa VPAM apr 2006 alebo ekvivalentný

Rozmer prídavnej balistickej ochrany: min. 53 x 63 cm a max. 56 x 68 cm

Možnosť odobratia prídavnej balistickej ochrany: áno

Balistická odolnosť prídavnej balistickej ochrany: IIIA podľa NIJ 0101.04

Hmotnosť prídavnej balistickej ochrany: max. 3,5 kg

Nápis POLÍCIA: odstrániteľný, biely nápis na čiernom pozadí, systém velcro, rozmery nápisu min. 10 x 30 cm a max. 11 x 35 cm

**1.1.2 Balistický štít s držadlom**

Rozmery balistického štítu: min. 44 x 58 cm a max. 46 x 62 cm

Farba: čierna

Balistická odolnosť balistického štítu s držadlom: TBO 5 CZ podľa ČSN 39 5360 a VPAM 7 podľa VPAM apr 2006

Hmotnosť: max. do 13 kg

Nápis POLÍCIA: odstrániteľný, biely nápis na čiernom pozadí, systém velcro, rozmery nápisu min. 10 x 30 cm a max. 11 x 35 cm

**1.1.3 Balistická ochrana vodiča (skladá sa z 3 dielov)**

Rozmery balistickej ochrany sedadla vodiča diel 1 (d x š): min. 70 x 39 cm - max. 75 x 42 cm

Rozmery balistickej ochrany hlavovej opierky vodiča diel 2 (d x š): min. 35 x 25 cm – max. 42 x 27 cm

Balistická odolnosť dielu 1 a dielu 2: VPAM 6 a VPAM 7 a VPAM 8 podľa normy VPAM apr 2006

Možnosť uchytenia dielu 1 a dielu 2 na sedadlo vodiča zo zadnej strany: áno

Balistická ochrana hlavy vodiča diel 3: balistická prilba s balistickým priezorom

Hmotnosť balistickej prilby s balistickým priezorom: min. 1,2 kg – max. 1,5 kg + váha balistického priezoru

Hmotnosť balistického priezoru: max. 1,3 kg

Balistická odolnosť prilby: min. VPAM 3 podľa normy VPAM HVN 2009

Balistická ochrana balistického priezoru: min. VPAM 3 podľa normy VPAM HVN 2009

Možnosť odnímania balistického priezoru: áno

Prídavné príslušenstvo prilby: 2 ks bočné raily, 1 ks držiak nočného videnia, transportná taška

Vnútorný systém: s kolieskom na zmenu obvodu hlavy

Vykrojenie ušnej časti: vysoká (high cut)

**1.1.4 Balistická ochrana 2 spolujazdcov na zadných sedadlách**

Rozmery balistickej ochrany zadného sedadla – diel 1 aj s prekrytím hlavovej opierky: min. 2600 cm²

Rozmery balistickej ochrany zadného sedadla, diel 2 zrkadlový obraz dielu 1: min. 2600 cm²

Rozmery balistickej ochrany zadného sedadla, diel 3: min. 38 x 55 – max. 42 x 59 cm

Balistická odolnosť: VPAM 6 a VPAM 7 a VPAM 8 podľa VPAM apr 2006

Možnosť uchytenia dielu 1 a dielu 2 zo zadnej strany zadných sedadiel vozidla: áno

Možnosť uchytenia dielu 3 na diel 1 a diel 2 zo zadnej strany sedadiel so zabezpečením ich prekrytia: áno

Hmotnosť balistickej ochrany hlavy 2 spolujazdcov na zadných sedadlách – balistická prilba s balistickým priezorom diel 4: min. 1,1 kg – max. 1,5 kg a hmotnosť balistického priezoru

Hmotnosť balistického priezoru: max. 1,3 kg

Balistická odolnosť prilby: min. VPAM 3 podľa VPAM HVN 2009

Balistická ochrana balistického priezoru: min. VPAM 3 podľa VPAM HVN 2009

Možnosť odnímania balistického priezoru: áno

Prídavné príslušenstvo prilby: 2 ks bočné raily, 1 ks držiak nočného videnia, transportná taška

Vnútorný systém s kolieskom na zmenu obvodu hlavy: áno

Vykrojenie ušnej časti: vysoká (high cut)

Hmotnosť dielov 1, 2 a 3: max. 33 kg

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.