**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky ,,Interiérové vybavenie KVVaTCH (septické oddelenie) v pav. 4/1 UNM“ je dodanie a montáž nábytku a nábytku na mieru vrátane zamerania priestorov, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, vrátane zabezpečenia záručného servisu a dopravy na miesto určenia a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby KVVaTCH (septické oddelenie) v pav. 4/1 UNM. Nábytok a nábytok na mieru tvoria skrine šatníkové, regály kovové policové, stoly pracovné, stoličky kancelárske, stoličky jedálenské, kontajnery mobilné, stôl jedálenský, skrinky, dvojdrez s odkvapkávačom (vrátane batérie a odpadu), pracovná linka (vrátane kuchynského drezu, batérie a odpadu) a liekovky kovové.

Nábytok a nábytok na mieru bude používaný denne a je určený pre zdravotnícke zariadenie, teda do prevádzky náročnej na čistotu prostredia a bude ho nutné pravidelne čistiť a dezinfikovať chemickými prípravkami.

Pri položkách kde je odkaz na konkrétnu značku resp. výrobca je možné použiť ekvivalent, ktorý musí spĺňať minimálne požadované parametre určené obchodným názvom výrobku a mať rovnaké alebo lepšie vlastnosti. Podrobné technické parametre predmetu zákazky sú uvedené pod tabuľkou.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:**

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***P.č.*** | ***Názov*** | ***Rozmery(mm)*** | ***Počet/ks*** |
| 1. | Skriňa šatníková s dvierkami DTD  | 500x500x1870 | 11 |
| 2. | Regál kovový policový  | 500x900x2300 | 8 |
| 3. | Stôl pracovný | 1500x700x720 | 4 |
| 4. | Kancelárska stolička Sedileta LUX 010 C, resp. ekvivalent |  | 4 |
| 5. | Jedálenská stolička Vilmar, resp. ekvivalent |  | 5 |
| 6. | Kontajner mobilný | 430x600x605 | 4 |
| 7. | Stôl jedálenský  | 1800x800x750 | 1 |
| 8. | Skrinka ,,Liekovka” s dvierkami a presklenou nadstavbou DTD - drevená  | 1870x800x400 | 3 |
| 9. | Dvojdrez s odkvapkávačom | 1210x500 | 1 |
| 10. | Pracovná linka v tvare ,,L” | - Spodné skrinky s drezom (1) 3000x600x900 (ľavá časť s drezom, delenie jednotlivých dielov zostavy po 600 mm)- Spodné skrinky (2) 2000x600x900 (delenie jednotlivých dielov zostavy po 500 mm)- Horné skrinky 3000x320x900 (delenie jednotlivých dielov zostavy po 500 mm) |  |
| 11. | Liekovka kovová | 1950x920x400 | 2 |

Podrobné technické parametre predmetu zákazky:

**Por. č. 1 - Skriňa šatníková s dvierkami DTD 500x500x1870 - 11ks**

* + ( m.č. 7, 9, 10, 11, 12)
	+ hrany skriniek a políc sú ošetrené ABS hranou príslušnej farby
	+ všetky ABS hrany sú lepené PUR lepidlom do vlhkého prostredia
	+ police v skrinkách sú s možnosťou výškového prestavenia
	+ odtieň Egger H 1733 ST 9 Breza Mainau
	+ nosná konštrukcia jakel 25/25 odtieň sivý RAL 7035



**Por. č. 2 - Regál kovový policový 500x900x2300 – 8ks**

* + (m.č. 9)
	+ 6 políc s celkovou výškou 2300 mm
	+ police výškovo prestaviteľné
	+ celková nosnosť min. 1050 kg



**Por. č. 3 -** **Stôl pracovný 1500x700x720 – 4ks**

* + (A) stolová doska laminovaná DTD hr. 25mm, odtieň Egger H 1733 ST 9 Breza Mainau, ABS hrana 2mm, v stolovej doske 2 prechodky
	+ (B) podnož oceľová systém GGA idra tvaru T s rektifikáciou výraznými tanieriki sivej farby RAL 7035
	+ € nosný rám oceľová výstuha umožňujúca vedenie kabeláže systém GGA idra RAL 7035
	+ (D) Horizontálne prechodky
	+ € krycia doska detto ako pracovná ale hr. 18mm



**Por. č. 4 - Kancelárska stolička – 4ks**

* + kancelárska stolička Sedileta LUX 010 C (dizajn podľa ilustračného obrázku alebo

 ekvivalentný)

* + s podrúčkami (nadstaviteľné)
	+ nosnosť min. 120 kg
	+ výška sedáka cca 50 cm (+-5%) (nadstaviteľné)
	+ hĺbka cca 60 cm (+-5%)
	+ čalúnenie ekokoža, resp. iný umývateľný materiál
	+ farba čierna, resp. sivá



**Por. č. 5 - Jedálenská stolička – 5ks**

* + jedálenská stolička Vilmar (dizajn podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný)
	+ nosnosť min. 110 kg
	+ výška sedáka cca 46 cm (+ -5%)
	+ hĺbka sedáka cca 43 cm (+-5%)
	+ šírka sedáka cca 46 cm (+-5%)
	+ rám stoličky chrómovaná oceľ
	+ sedadlo preglejka, laminát s mela mínovou fóliou, lak, farba biela

****

**Por. č. 6 - Kontajner mobilný – 4ks**

* + kovová výbava 430x600x605

**Por. č. 7 - Stôl jedálenský – 1ks**

* + 1800x800x750
	+ (A) stolová doska laminovaná DTD hr. 25mm, odtieň Egger H 1733 ST 9 Breza Mainau, ABS hrana 2mm
	+ (B) stolová podnož s rámom JK 80x180 noha s rektifikáciou pr. 60mm, RAL 9016****

****

****

**Por. č. 8 - Skrinka „Liekovka“ s dvierkami a presklenou nadstavbou DTD - drevená – 3ks**

* + 1870x800x400
	+ hrany skriniek a políc sú ošetrené ABS hranou príslušnej farby
	+ všetky ABS hrany sú lepené PUR lepidlom do vlhkého prostredia
	+ police v skrinkách sú s možnosťou výškového prestavenia
	+ odtieň Egger H 1733 ST 9 Breza Mainau
	+ nosná konštrukcia jakel 25/25 odtieň sivý RAL 7035



**Por. č. 9 - Dvojdrez s odkvapkávačom – 1ks**

* + Rozmer drezu: 1210 x 500 mm
	+ montáž na konzole na stenu
	+ dodávku a montáž kuchynského drezu ,batérie a odpadu zabezpečí dodávateľ interiéru



**Por. č. 10 - Pracovná linka v tvare „L“**

* + Rozmery:
		- Spodné skrinky s drezom(1) 3000x600x900mmm
			* ľavá časť s drezom, delenie jednotlivých dielov zostavy po 600mm
		- Spodné skrinky (2) 2000x600x900mm
			* Delenie jednotlivých dielov zostavy po 500mm
		- Horné skrinky 3000x320x900mm
			* Delenie jednotlivých dielov zostavy po 500mm
	+ konštrukcia korpusov skriniek a dvierok z DTD hr. 18mm odtieň egger H 1733 ST 9 breza mainau
	+ sokel nožičky s rektifikáciou jakel 25x25 odtieň RAL 7035 svetlosivý
	+ madlo v tvare C svetlosivá odtieň RAL 7035
	+ pracovná doska hr. 38mm, odtieň egger H 1733 ST 9 breza mainau
	+ nerezový drez s rozmermi 900x600mm
	+ hrany skriniek a políc sú ošetrené ABS hranou príslušnej farby
	+ otváravosť jednodverových skriniek sa upresní pred zadaním do výroby
	+ nosná konštrukcia jakel 25x25 odtieň sivý RAL 7035
	+ pred zadaním do výroby je potrebné zamerať skutočné rozmery na stavbe
	+ všetky ABS hrany sú lepené PUR lepidlom do vlhkého prostredia
	+ všetky zásuvky sú so systémom TIP-ON Bluemotion s tlmeným dovieraním (alebo ekvivalent)
	+ zásuvky majú teleskopické vedenie na plný výsuv
	+ za dlhšou stranou DTD doska hr. 10mm odtieň egger H 1733 ST9 breza mainau
	+ police v skrinkách sú s možnosťou výškového prestavenia
	+ dodávku a montáž kuchynského drezu ,batérie a odpadu zabezpečí dodávateľ interiéru

**Por. č. 11 - Liekovka kovová – 2ks**

* + Liekovka kovová s povrchovou úpravou práškovými vypaľovanými lakmi
	+ výplne horných presklených dverí z kaleného skla, spodné dvere plné
	+ v hornej časti 2x polica z bezpečnostného lepeného skla s plošnou hmotnosťou 20kg, v spodnej časti 1x polica plechová s plošnou nosnosťou 60kg
	+ výšková prestaviteľnosť políc po 25mm
	+ uzamykanie cylindrickým zámkom s dvojbodovým uzatváracím mechanizmom
	+ farba bude upresnená pred výrobou
	+ rozmery 1950x920x400mm



**Podrobné technické parametre ponúkaného predmetu zákazky žiadame uviesť v Prílohe č. 1 zmluvy – špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny.**

***Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odchýlky jednotlivých rozmerov v rozsahu +-5% bez vplyvu na jednotkovú cenu predmetnej položky rozpočtu.***

**Hodnotenie splnenia špecifikácie:**

**Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.**

**V prípade, že ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z minimálnych požiadaviek stanovených v tomto opise, ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.**