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	Technická špecifikácia
	Vyhodnotenie ÁNO/NIE

	systém bude navrhnutý tak, aby zabezpečil - odoberanie kvasenej kapusty z nádoby a ukladanie na vynášací dopravník pre dve nezávislé baličky
	

	kapusta sa bude plniť do sáčkov
	

	systém riadenia bude osobitne pre každú baličku
	

	riadenie linky – automatizované 
	

	výška nádoby z ktorej sa bude odoberať kapusta –   1100 mm
	

	priemer nádoby s ktorej sa bude odoberať kapusta -  1500 mm
	

	kapacita odoberania minimálne 20-40 Kg/min /závislosti od počtu a rýchlosti aktívnych baliacich liniek
	

	počet výstupných ciest – 2
	

	nerezové prevedenie
	

	vhodné do mokrého agresívneho prostredia
	

	zabezpečiť záručný a pozáručný servis do 24 hod.
	






