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	Technická špecifikácia
	Vyhodnotenie ÁNO/NIE

	šírka sáčku: od 60 mm do 250 mm
	

	dĺžka sáčku: od 60 mm do 380 mm  
	

	typ  sáčku : vankúšový
	

	šírka fólie: max 520mm
	

	obalový materiál – tepelne - zvarovateľný
	

	technická rýchlosť min. 20 sáčkov 700 g / min
	

	požadované zariadenie musí obsahovať moderné prvky, vrátane zberu dát pre maximálne sofistikované riešenie z hľadiska bezpečnosti, produktivity a rentability
	

	vhodné do vlhkého agresívneho prostredia
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