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	technická špecifikácia
	Vyhodnotenie ÁNO/NIE

	Nosnosť najmenej - 1 000 kg
	

	Hák a reťaz - z nehrdzavejúcej ocele
	

	Výška zdvihu  - minimálne 8 000 mm
	

	Kladkostroj -  reťazový elektrický 
	

	Rýchlosť zdvihu – minimálne  8 mmin-1 
	

	Pracovné napätie - 400 V / 50 Hz
	

	Rádiový diaľkový systém  s prepínačom 1/2
	

	Technická špecifikácia drapáka

	Vidlicový drapák s pohonom pomocou elektroprevodovky
	

	Nosnosť: minimálne 250 kg
	

	Materiál: z nehrdzavejúcej ocele
	

	Objem: minimálne 0,12 m3
	

	Ostatné podmienky

	· k dodávke  žeriavu budeme vyžadovať  - príslušnú technickú dokumentáciu podľa zák. č. 56/2018 Z.z. a nv č. 436/2008 Z.z. a príslušných STN.
	

	· súčasťou dodávky budú aj skúšky žeriava, ktoré sa vykonajú po ukončení montáže žeriava. Skúšky sa vykonajú podľa STN 27 0142 a STN EN 60204 – 32, pri účasti TI (Technická inšpekcia).
	

	· Podľa požiadavky vykonávame na zdvíhacie zariadenia aj odborné prehliadky a skúšky podľa vyhl. č. 508/2009 kvalifikovanými pracovníkmi.
	

	zabezpečiť záručný a pozáručný servis do 24 hod.  
· 
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